# Fiksators stiprināšanai transporta stāvoklī (skatīt attēlu A)

Fiksators stiprināšanai transporta stāvoklī (30) atvieglo elektroinstrumenta pārvietošanu no vienas darba vietas uz citu.

## Elektroinstrumenta atbrīvošana (pāreja darba stāvoklī)

- Turot slīdroku (27) aiz roktura (1), nedaudz pārvietojiet to lejup, lai atslogotu fiksatoru (30), kas notur asmens galvu transporta stāvoklī.
- Līdz galam izvelciet uz āru fiksatoru stiprināšanai transporta stāvoklī (30).
- Lēni pārvietojiet slīdroku (27) augšup.

## Elektroinstrumenta fiksēšana (pāreja transporta stāvoklī)

- Pārbīdiet slīdroku (27) līdz galam uz aizmuguri un fiksējiet to šajā stāvoklī.
- Pārvietojiet darbinstrumenta galvu lejup, līdz fiksatoru stiprināšanai transporta stāvoklī (30) ir iespējams pilnībā iebīdīt elektroinstrumenta korpusā.

Papildu norādījumi: skatīt Transportēšana (skatīt attēlu Z)