# Blocarea braţului culisant

Mecanismul de culisare al braţului culisant (27) poate fi blocat cu ajutorul pârghiei de strângere (24). În acest caz, sunt posibile două poziţii ale braţului culisant:

- Braţul culisant împins complet înapoi (pentru retezări)
- Braţul culisant tras complet spre înainte (pentru o poziţie de transport compactă)

## Deblocarea braţului culisant (consultaţi imaginea B1)

După deblocarea braţului culisant (27), mecanismul de culisare este în totalitate funcţional.

- Împingeţi în jos, până la opritor, pârghia de strângere (24).
- Pana de fixare a pârghiei de strângere eliberează cele două articulaţii inferioare ale braţului culisant.

## Asigurarea braţului culisant (consultaţi imaginea B2)

Braţul culisant împins complet înapoi:

- Împingeţi spre înapoi, până la opritor, braţul culisant (27).
- Cele două articulaţii superioare ale braţului culisant se află acum în poziţie verticală şi sunt închise.
- Trageţi în sus pârghia de strângere (24) până când pana de fixare este poziţionată între cele două articulaţii inferioare ale braţului culisant.
- Braţul culisant împins complet spre înapoi (27) este astfel blocat.

Braţul culisant tras complet înainte:

- Trageţi spre înainte braţul culisant (27), până la opritor.
- Mecanismul de culisare este acum complet ieşit în afară.
- Trageţi în sus pârghia de strângere (24) până când pana de fixare este poziţionată între cele două articulaţii inferioare ale braţului culisant.
- Braţul culisant împins complet spre înainte (27) este astfel blocat.