# Instructions d’utilisation

##

- Toujours bien serrer le bouton de blocage (11) et le levier de serrage (13) avant le sciage. La lame de scie risque sinon de rester coincée dans la pièce.

- Quel que soit le type de coupe à effectuer, assurez-vous d’abord que la lame de scie ne peut en aucun cas toucher la butée réglable, les serre-joints ou d’autres pièces de l’outil électroportatif. Enlevez si nécessaire les butées auxiliaires qui gênent ou modifiez leur position.

Protégez la lame de scie contre les chocs et les coups. N’exposez pas la lame de scie à une pression latérale.

Ne sciez que les matériaux pour lesquels la scie est conçue (voir la section Utilisation conforme).

Ne travaillez pas des pièces déformées. Le côté de la pièce qui va être appliqué contre la butée réglable doit toujours être droit.

Les pièces longues et lourdes doivent être soutenues par des cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.

Assurez-vous que le capot de protection à mouvement pendulaire fonctionne correctement et qu’il puisse bouger librement. Quand le bras d’outil est déplacé vers le bas, le capot de protection à mouvement pendulaire doit s’ouvrir. Quand le bras de l’outil est guidé vers le haut, le capot de protection à mouvement pendulaire doit se refermer au-dessus de la lame et se bloquer dans la position supérieure du bras de l’outil.

##

Deux faisceaux laser matérialisent la ligne de coupe sur la pièce. Ceci vous permet de positionner la pièce avec précision sans devoir ouvrir le capot de protection à mouvement pendulaire.

- Activez le faisceau laser avec l’interrupteur (59).
- Orientez la pièce de façon à ce que votre marquage se trouve entre les deux lignes laser.

Remarque : Assurez-vous avant chaque découpe que la largeur de coupe est correctement matérialisée par le faisceau laser (voir Ajustage du laser. Les faisceaux laser risquent en effet de se déplacer quelque peu suite par ex. aux vibrations générées lors d’une utilisation intensive.

##

- Ne vous placez jamais devant l’outil électroportatif dans le prolongement de la lame mais toujours de côté. Vous serez ainsi bien protégé dans le cas d’un rebond éventuel.

- Maintenez les mains, doigts ou bras éloignés de la lame de scie en rotation.
- Ne croisez pas vos bras devant le bras coulissant (27).

##

Les pare-éclats rouges (9) peuvent s’user lors d’une utilisation prolongée de l’outil électroportatif.

Remplacez les pare-éclats usagés.

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Dévissez les vis (60) avec une clé mâle pour vis à six pans creux (4 mm) (16) et retirez les anciens pare-éclats.
- Introduisez le nouveau pare-éclat de droite.
- À l’aide des vis (60), vissez le pare-éclats le plus possible vers la droite, de façon à ce que la lame de scie ne risque pas de venir en contact avec le pare-éclats sur toute l’amplitude du mouvement radial.
- Procédez de la même façon pour le pare-éclats de gauche.

##

Angle d’onglet (coupes dans plan horizontal) | Angle d’inclinaison (coupes dans plan vertical) | Hauteur x largeur [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 104 x 341
45° | 0° | 104 x 240
0° | 45° (vers la gauche) | 51 x 341
0° | 45° (vers la droite) | 38 x 341
45° | 45° (vers la gauche) | 51 x 240
45° | 45° (vers la droite) | 38 x 240
0° | 0° | Profilé en L (épaisseur maxi 36 mm) 170 x 140

Dimensions minimales des pièces (= toutes les pièces qui peuvent être serrées au moyen du serre-joint (18) fourni, à gauche ou à droite de la lame) : 160 x 335 mm (longueur x largeur)

Profondeur de coupe maximale (0°/0°) : 104 mm