# Pjovimas

##

- Slankųjį svertą (27) kiek galima pastumkite atgal ir šioje padėtyje jį užfiksuokite
  Įsitikinkite, kad transportavimo atrama (29) kiek galima įspausta į vidų, o reguliavimo varžtas (28) judant slankiajam svertui, nepaliesdamas gylio ribotuvo, praeina pro išėmą.
- Suveržkite ruošinį atitinkamai pagal matmenis.
- Jei reikia, nustatykite norimą įstrižo pjūvio kampą (horizontalioje ir/arba vertikalioje plokštumoje).
- Prietaisą įjunkite.
- Slankųjį svertą (27), laikydami už rankenos (1), lėtai lenkite žemyn.
- Pjaukite ruošinį tolygia pastūma.
- Išjunkite elektrinį įrankį ir palaukite, kol pjūklo diskas visiškai sustos.
- Slankųjį svertą (27) lėtai kelkite aukštyn.

##

- Prieš įjungdami įrankį, paimkite už rankenos ir laikykite ją tvirtai per visą pjovimo operaciją. Pjaudami nepraraskite slankiojo sverto judėjimo kontrolės. Slankusis svertas lengvai juda, todėl akimirksnio neatidumas gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.

- Atblokuokite slankųjį svertą (27)
  Patikrinkite, ar paruoštas naudoti visas slankusis mechanizmas, t. y. ištraukite ir nustumkite atgal slankųjį svertą (27).
- Suveržkite ruošinį atitinkamai pagal matmenis.
- Jei reikia, nustatykite norimą įstrižo pjūvio kampą (horizontalioje ir/arba vertikalioje plokštumoje).
- Slankųjį svertą (27), laikydami už rankenos (1), traukite nuo atraminio bėgelio (6) tiek, kad pjūklo diskas būtų priešais ruošinį.
- Prietaisą įjunkite.
- Slankųjį svertą (27), laikydami už rankenos (1), lėtai lenkite žemyn.
- Spauskite slankųjį svertą (27) atraminio bėgelio (6) kryptimi ir perpjaukite ruošinį tolygia pastūma.
- Išjunkite elektrinį įrankį ir palaukite, kol pjūklo diskas visiškai sustos.
- Slankųjį svertą (27) lėtai kelkite aukštyn.

##

Kad būtų lengva pjauti vienodo ilgio ruošinius, galite naudoti atramą vienodo ilgio ruošiniams (35) (papildoma įranga).

Atramą vienodo ilgio ruošiniams galite tvirtinti abiejose pjovimo stalo ilginamosios dalies (7) pusėse.

- Atlaisvinkite fiksuojamąjį varžtą (34), pakelkite atramą vienodo ilgio ruošiniams (35) ir atremkite į prispaudžiamąjį varžtą (61).
- Vėl tvirtai užveržkite fiksuojamąjį varžtą (34).
- Nustatykite pageidaujamą stalo ilginamosios dalies (7) ilgį

##

Jei norite pjauti griovelį ar naudoti distancinę atramą, gylio ribotuvą reikia perstatyti.

- Gylio ribotuvą (29) palenkite į išorę.
- Slankųjį svertą (27), laikydami už rankenos (1), nulenkite į norimą padėtį.
- Reguliavimo varžtą (28) pasukite tiek, kad varžto galas liestų gylio ribotuvą (29).
- Slankųjį svertą (27) lėtai kelkite aukštyn.

##

Norėdami pjauti išlenktus ar apvalius ruošinius, juos turite labai gerai apsaugoti nuo nuslydimo. Pjovimo linijoje neturi būti jokio tarpelio tarp ruošinio, atraminio bėgelio ir pjovimo stalo.

Jei reikia, galite naudoti specialius laikiklius.