# Indstilling af lodrette geringsvinkler

Den lodrette geringsvinkel kan indstilles i et område fra 47° (venstre side) til 47° (højre side).

Anslag til vinklerne 0°, 22,5°, 45° og 47° benyttes til hurtig og præcis indstilling af ofte benyttede lodrette geringsvinkler.

##

- Træk den venstre justerbare anslagsskinne (5) helt ud.
- Løsn spændegrebet (13).
- Sving glidearmen (27) på håndgrebet (1) til venstre, indtil vinkelviseren (32) viser den ønskede, lodrette geringsvinkel.
- Hold glidearmen (27) i denne position, og spænd grebet (13) fast igen.
  Spændegrebets klemmekraft skal sikre, at glidearmen bevarer sin position ved alle lodrette geringsvinkler.

##

- Træk den højre justerbare anslagsskinne (5) helt ud.
- Løsn spændegrebet (13).
- Vip glidearmen (27) på håndgrebet (1) ud af 0°-positionen en smule til venstre, og drej drejeknoppen (38), indtil det ønskede lodrette geringsvinkelområde vises.
- Sving glidearmen (27) på håndgrebet (1) til højre, indtil vinkelviseren (20) viser den ønskede geringsvinkel.
- Hold glidearmen (27) i denne position, og spænd grebet (13) fast igen.
  Spændegrebets klemmekraft skal sikre, at glidearmen bevarer sin position ved alle lodrette geringsvinkler.

##

For at den lodrette standardgeringsvinkel 0° let kan indstilles igen, går drejeknoppen (38) i indgreb i det venstre, lodrette geringsvinkelområde. |

- Sving glidearmen (27) fra højre ud over 0°-positionen.

##

- Træk begge justerbare anslagsskinner (5) helt ud.
- Løsn spændegrebet (13).
- Vip glidearmen (27) på håndgrebet (1) ud af 0°-positionen en smule til venstre, og drej drejeknoppen (38), indtil det ønskede lodrette geringsvinkelområde vises.
- Sving glidearmen (27) til venstre eller højre med håndgrebet (1), indtil vinkelviseren (32) eller (20) viser den ønskede lodrette geringsvinkel.
- Hold glidearmen (27) i denne position, og spænd grebet (13) fast igen.
  Spændegrebets klemmekraft skal sikre, at glidearmen bevarer sin position ved alle lodrette geringsvinkler.

##

Træk indstillingsknappen (33) helt ud, og drej den 90°. Sving herefter glidearmen (27) på håndgrebet (1), til glidearmen falder hørbart i hak.