# Profiliuotų lentjuosčių apdirbimas

Profiliuotas lentjuostes galima apdirbti dviem skirtingais būdais:

Ruošinio padėtis | Profiliuota grindjuostė | Profiliuota lubų lentjuoste
--- | --- | ---
atrėmus į atraminį bėgelį, |  |
paguldžius ant pjovimo stalo. |  |

Toliau, priklausomai nuo lentjuostės pločio, galite pjauti su traukiamuoju judesiu arba be jo.

Visada pirmiausia patikrinkite įstrižo pjūvio kampą (horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje) ant nebetinkamo medienos gabaliuko.