# Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais

O ângulo de meia-esquadria vertical pode ser ajustado numa faixa de 47° (lado esquerdo) a 47° (lado direito).

Para o ajuste rápido e preciso de ângulos de meia-esquadria verticais usados frequentemente, existem limitadores para os ângulos de 0°, 22,5°, 45° e 47°.

##

- Puxe o carril limitador ajustável esquerdo (5) completamente para fora.
- Solte o punho de aperto (13).
- Rode o braço de deslize (27) no punho (1) para a esquerda até que o indicador de ângulo (32) indique o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Segure o braço de deslize (27) nesta posição e volte a apertar o punho de aperto (13).
  A força de aperto do punho de aperto deve ser capaz de manter a posição do braço de deslize em qualquer ângulo de meia-esquadria vertical.

##

- Puxar o carril limitador ajustável direito (5) totalmente para fora.
- Solte o punho de aperto (13).
- Incline o braço de deslize (27) no punho (1) ligeiramente para a esquerda, para fora da posição dos 0°, e rode o manípulo rotativo (38) até que seja indicada a faixa de ângulo de meia-esquadria vertical desejada.
- Rode o braço de deslize (27) no punho (1) para a direita até que o indicador de ângulo (20) indique o ângulo de meia-esquadria desejado.
- Segure o braço de deslize (27) nesta posição e volte a apertar o punho de aperto (13).
  A força de aperto do punho de aperto deve ser capaz de manter a posição do braço de deslize em qualquer ângulo de meia-esquadria vertical.

##

Para que seja possível voltar a ajustar facilmente o ângulo de meia-esquadria padrão vertical de 0°, o manípulo rotativo (38) engata na faixa de ângulo de meia-esquadria à esquerda vertical. |

- Rode o braço de deslize (27) a partir da direita para além da posição de 0°.

##

- Puxe os dois carris limitadores ajustáveis (5) completamente para fora.
- Solte o punho de aperto (13).
- Incline o braço de deslize (27) no punho (1) ligeiramente para a esquerda, para fora da posição dos 0°, e rode o manípulo rotativo (38) até que seja indicada a faixa de ângulo de meia-esquadria vertical desejada.
- Rode o braço de deslize (27) no punho (1) para a esquerda ou direita, até que o indicador de ângulo (32) ou (20) indique o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Segure o braço de deslize (27) nesta posição e volte a apertar o punho de aperto (13).
  A força de aperto do punho de aperto deve ser capaz de manter a posição do braço de deslize em qualquer ângulo de meia-esquadria vertical.

##

Puxe o botão de regulação (33) completamente para fora e rode-o a 90°. A seguir, rode o braço de deslize (27) no punho (1) até engatar audivelmente.