# Saging

##

- Skyv glidearmen (27) helt bakover, og sikre den i denne stillingen.
  Kontroller at dybdestopperen (29) er trykt helt inn og at justerskruen (28) passer gjennom utsparingen uten å berøre dybdestopperen når glidearmen beveges.
- Spenn emnet fast i henhold til målene.
- Still inn ønsket gjæringsvinkel (horisontal og/eller vertikal) ved behov.
- Slå på elektroverktøyet.
- Før glidearmen (27) langsomt ned med håndtaket (1).
- Sag gjennom emnet med jevn fremføring.
- Slå av elektroverktøyet, og vent til sagbladet er helt stanset.
- Før glidearmen (27) langsomt oppover.

##

- Hold håndtaket godt fast før du slår verktøyet på og hele tiden under sagingen. Utfør en kontrollert bevegelse med glidearmen under sagingen. Den ekstrem lettgående glidearmen kan føre til alvorlige skader hvis du er uoppmerksom et øyeblikk.

- Opphev sikringen av glidearmen (27).
  Kontroller om hele glidemekanismen fungerer ved å trekke ut glidearmen (27) og skyve den tilbake.
- Spenn emnet fast i henhold til målene.
- Still inn ønsket gjæringsvinkel (horisontal og/eller vertikal) ved behov.
- Trekk glidearmen (27) bort fra anleggsskinnen (6) med håndtaket (1) til sagbladet er foran emnet.
- Slå på elektroverktøyet.
- Før glidearmen (27) langsomt ned med håndtaket (1).
- Trykk glidearmen (27) i retning anleggsskinnen (6), og sag jevnt gjennom emnet.
- Slå av elektroverktøyet, og vent til sagbladet er helt stanset.
- Før glidearmen (27) langsomt oppover.

##

Til enkel saging av like lange emner kan du bruke lengdeanlegget (35) (tilbehør).

Du kan montere lengdeanlegget på begge sider av sagbordforlengelsen (7).

- Løsne låseskruen (34), og legg lengdeanlegget (35) over klemskruen (61).
- Stram låseskruen (34) igjen.
- Still inn sagbordforlengelsen (7) på ønsket lengde.

##

Dybdeanlegget må justeres hvis du skal sage en not eller bruke et avstandsanlegg.

- Sving dybdeanlegget (29) utover.
- Sving glidearmen (27) til ønsket stilling med håndtaket (1).
- Drei justerskruen (28) til skrueenden berører dybdeanlegget (29).
- Før glidearmen (27) langsomt oppover.

##

Ved saging av buede eller urunde arbeidsstykker må disse sikres ekstra mot gliding. På skjærekanten må det ikke oppstå en spalte mellom arbeidsstykket, anleggsskinnen og sagbordet.

Om nødvendig må du lage spesielle holdere.