# Proteção de transporte (ver figura A)

A proteção de transporte (30) facilita o manuseamento da ferramenta elétrica durante o transporte para outros locais de utilização.

## Soltar a ferramenta elétrica (posição de trabalho)

- Pressione o braço de deslize (27) no punho (1) um pouco para baixo, para aliviar a proteção de transporte (30).
- Puxe a proteção de transporte (30) completamente para fora.
- Conduza o braço de deslize (27) lentamente para cima.

## Proteger a ferramenta elétrica (posição de transporte)

- Empurre o braço de deslize (27) completamente para trás e fixe-o nesta posição.
- Conduza o braço de deslize para baixo até que seja possível pressionar a proteção de transporte (30) completamente para dentro.

Outras indicações: ver Transporte (ver figura Z)