# Подесување на вертикалниот агол на закосување

Вертикалниот агол на закосување може да се подеси во граници од 47° (на левата страна) до 47° (на десната страна).

За брзо и прецизно подесување на често користени вертикални агли на закосување, постојат граничници за агли од 0°, 22,5° и 45° и 47°.

##

- Целосно извлечете ја нанадвор левата подеслива гранична водилка (5).
- Олабавете го затегнувачкиот лост (13).
- Навалете ја лизгачката рачка (27) на дршката (1) налево додека агломерот (32) не го покаже саканиот вертикален агол на закосување.
- Држете ја лизгачката рачка (27) во оваа позиција и повторно затегнете го затегнувачкиот лост (13).
  Силата на затегнување на затегнувачкиот лост мора да ја држи сигурно позицијата на лизгачката рачка при било кој вертикален агол на закосување.

##

- Извлечете ја десната подеслива гранична водилка (5) целосно нанадвор.
- Олабавете го затегнувачкиот лост (13).
- Навалете ја лизгачката рачка (27) на дршката (1) од 0°-позиција малку налево и вртете го вртливото копче (38), додека не се прикаже саканиот вертикален опсег на аголот на закосување.
- Навалете ја лизгачката рачка (27) на дршката (1) надесно додека агломерот (20) не го покаже саканиот агол на закосување.
- Држете ја лизгачката рачка (27) во оваа позиција и повторно затегнете го затегнувачкиот лост (13).
  Силата на затегнување на затегнувачкиот лост мора да ја држи сигурно позицијата на лизгачката рачка при било кој вертикален агол на закосување.

##

За да може стандардниот агол на закосување 0° повторно лесно да се подеси, вртливото копче (38) се вклопува во левиот вертикален опсег на аголот на закосување. |

- Навалете ја лизгачката рачка (27) од десно над 0°-позиција.

##

- Повлечете ги двете подесливи гранични водилки (5) сосема нагоре.
- Олабавете го затегнувачкиот лост (13).
- Навалете ја лизгачката рачка (27) на дршката (1) од 0°-позиција малку налево и вртете го вртливото копче (38), додека не се прикаже саканиот вертикален опсег на аголот на закосување.
- Навалете ја лизгачката рачка (27) со дршката (1) кон лево или десно, се додека агломерот (32) или (20) не го покажува посакуваниот вертикален агол на закосување.
- Држете ја лизгачката рачка (27) во оваа позиција и повторно затегнете го затегнувачкиот лост (13).
  Силата на затегнување на затегнувачкиот лост мора да ја држи сигурно позицијата на лизгачката рачка при било кој вертикален агол на закосување.

##

Извлечете го копчето за подесување (33) целосно нанадвор и свртете го за 90°. Потоа навалете ја лизгачката рачка (27) на дршката (1), додека не слушнете да се вклопи.