# Az alkatrészek felszerelése

- Óvatosan vegye ki a fűrésszel szállított valamennyi alkatrészt a csomagból.
- Távolítson el minden csomagolóanyagot az elektromos kéziszerszámról és a készülékkel szállított tartozékokról.

## A rögzítőgomb felszerelése (lásd a a ábrát)

- Csavarja be a (11) rögzítőgombot a megfelelő furatba a (12) kar felett.

- A fűrészelés előtt mindig húzza meg szorosra a(11) rögzítőgombot. A fűrészlap ellenkező esetben beékelődhet a megmunkálásra kerülő munkadarabba.