# Käyttöönotto

- Huomioi sähköverkon jännite! Virtalähteen jännitteen tulee vastata sähkötyökalun laitekilvessä olevia tietoja.

##

- Kun haluat käynnistää sähkötyökalun, työnnä ensin käynnistyssalpa (2) keskelle ja paina tämän jälkeen käynnistyskytkintä (58) ja pidä sitä painettuna.

Huomautus: turvallisuussyistä käynnistyskytkintä (58) ei voi lukita käytön aikana, vaan sitä pitää painaa koko ajan.

##

- Sammuta työkalu vapauttamalla käynnistyskytkin (58).

##

Elektroninen käynnistysvirran rajoitin rajoittaa sähkötyökalun käynnistysvirtaa ja mahdollistaa käytön 16 A:n sulakkeella.

Huomautus: Käynnistysvirran rajoitin ja uudelleenkäynnistyssuoja ovat epäkunnossa, jos sähkötyökalu kiihtyy heti käynnistyksen jälkeen huippunopeuteen. Sähkötyökalu tulee välittömästi lähettää asiakaspalveluun.