# ტრანსპორტირების ფიქსატორი (იხ. სურ. A)

ტრანსპორტირების ფიქსატორი (30) აადვილებს ელექტრო ხელსაწყოს ტრანსპორტირებას სხვადასხვა ადგილებზე სამუშაოს შესრულებისთვის.

## ელექტროხელსაწყოს განბლოკვა (სამუშაო პოზიცია)

- ოდნავ მოუჭირეთ მოძრავ კრონშტაინს (27) სახელურზე (1) ქვემოთ, ტრანსპორტირების ფიქსატორის განბლოკვისთვის (30).
- გამოწიეთ ტრანსპორტირების ფიქსატორი (30) საბჯენამდე გარეთ.
- ნელა აწიეთ კრონშტაინი (27) ზემოთ.

## ელექტროხელსაწყოს ბლოკირება (ტრანსპორტირების პოზიცია)

- გაწიეთ კრონშტაინი (27) საბჯენამდე უკან და დააფიქსირეთ ამ პოზიციაში.
- მოატრიალეთ კრონშტაინი ქვემოთ იმდენად, რომ შესაძლებელი იყოს სატრანსპორტო მცველის (30) ბოლომდე შეზნექვა.

სხვა მითითებები: იხ. ტრანსპორტირება (იხ. სურ. Z)