# Byta sågblad (se bild c1−c4)

- Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.

- Använd skyddshandskar vid montering av sågklingan. Risk för personskador vid beröring av sågbladet.

Använd endast sågklingor vilkas högsta tillåtna hastighet är högre än elverktygets tomgångsvarvtal.

Använd endast sågklingor som motsvarar de i instruktionsboken angivna specifikationerna, som testats enligt EN 847‑1 och försetts med godkännandemärke.

Använd endast de sågklingor som elverktygets tillverkare rekommenderar och sådana som är lämpliga för de material som ska bearbetas. Det förhindrar en överhettning av sågtänderna vid sågningen.

## Borttagning av sågklinga

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Skruva för hand upp låsskruven (41) tills stångreglaget (42) änger fritt ned.
- Lossa fästskruven (43) (ca. 2 varv) med insexnyckeln (4 mm) (16).
  Skruva inte helt ut skruven.
- Lossa fästskruven (44) (ca. 6 varv) med insexnyckeln (4 mm) (16).
  Skruva inte helt ut skruven.
- Dra bort täckplattan (45) från fästskruven (44) framåt och nedåt.
- Sväng det pendlande klingskyddet (4) bakåt och håll det i detta läge.
- Häng upp stångreglaget (42) med ett hål över fästskruven (44).
  Härvid hålls pendlande klingskyddet i öppet läge.
- Vrid insexskruven (47) med insexnyckeln ( mm) (16) och tryck samtidigt på spindelarreteringen (46) tills den snäpper fast.
- Håll spindellåsknappen (46) nedtryckt och skruva ur insexskruven (47) medsols(vänster‌gängad!).
- Ta bort spännflänsen (48).
- Ta bort sågklingan (39).

## Montering av sågklinga

- Kontrollera vid montering att tändernas skärriktning (i pilens riktning på sågklingan) överensstämmer med pilens riktning på klingskyddet!

Om så behövs, rengör alla tillhörande delar före återmontering.

- Sätt den nya sågklingan på den inre spännflänsen (49).

- Sätt på spännflänsen (48) och insexskruven (47). Tryck ned spindellåsknappen (46) tills den snäpper fast och dra moturs åt insexskruven.
- Lossa stångreglaget (42) från fästskruven (44) och skjut pendlande klingskyddet åter (4) nedåt.
- Skjut åter in täckplattan (45) under fästskruven (44).
- Dra åt fästskruvarna (44) och (43) igen.
- Skjut stångreglaget (42) till ursprungligt läge och dra åter för hand fast låsskruven (41).