# Préparation du travail

##

Les pièces longues doivent être soutenues au niveau de leur extrémité libre.

La table de sciage peut pour cela être rallongée vers la gauche ou vers la droite à l’aide des rallonges (7).

- Rabattez le levier de blocage (50) vers l’intérieur.
- Tirez vers l’extérieur la rallonge (7) jusqu’à la longueur souhaitée (maximum 250 mm).
- Pour bloquer la rallonge, poussez à nouveau le levier de blocage (50) vers l’extérieur.

##

Pour effectuer des coupes d’onglets ou des coupes biaises, il est nécessaire (selon le sens de la coupe) de tirer vers l’extérieur ou de retirer complètement la butée réglable de gauche ou de droite (5).

Angle d’inclinaison (pour coupes biaises) | Angle d’onglet (plan horizontal) |
--- | --- | ---
0°–47° (vers la gauche) | ≤ 44° (vers la droite/vers la gauche) | Desserrez la vis de blocage (51). Tirez la butée réglable de gauche (5) complètement vers l’extérieur.
0°–47° (vers la gauche) | ≥ 45° (vers la droite/vers la gauche) | Desserrez la vis de blocage (51). Tirez la butée réglable de gauche (5) complètement vers l’extérieur. Soulevez la butée réglable. Retirez la vis de blocage (51).
0°–47° (vers la droite) | ≤ 44° (vers la droite/vers la gauche) | Desserrez la vis de blocage (51). Tirez la butée réglable de droite (5) complètement vers l’extérieur. Soulevez la butée réglable.
0°–47° (vers la droite) | ≥ 45° (vers la droite/vers la gauche)

##

Le mécanisme de coulissement du bras coulissant (27) a été préréglé en usine de sorte qu’il n’y ait pas d’amortissement.

Vous pouvez régler l’amortissement du mécanisme de coulissage au niveau de l’amortisseur (52) :

ferme – coupes parfaitement maîtrisées ;

souple – coupes rapides.

- Desserrez les deux vis de réglage (53) à l’aide de la clé mâle pour vis à six pans creux (4 mm) (16) pour obtenir un amortissement plus souple
- ou
- serrez les deux vis de réglage (53) plus fortement pour obtenir un amortissement plus ferme.

##

Pour travailler en toute sécurité, prenez soin de toujours bien serrer la pièce.
N’utilisez pas l’outil électroportatif pour tronçonner des pièces qui sont trop petites pour être serrées correctement.

- Pressez fermement la pièce contre les butées (6) et (5).
- Introduisez le serre-joint (18) fourni dans l’un des alésages prévus (54).
- Desserrez la vis papillon et ajustez le serre-joint pour qu’il maintienne bien la pièce. Resserrez la vis papillon.
- Bloquez la pièce en serrant fermement la tige filetée (56).

### Retrait d’une pièce

- Pour desserrer le serre-joint, tournez la tige filetée (56) dans le sens antihoraire.