# Paruošimas naudoti

- Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su elektrinio įrankio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.

##

- Norėdami elektrinį įrankį įjungti, pir‌miau‌sia į vidurį pastumkite įjungimo blokatorių (2), o po to paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (58) ir laikykite jį paspaustą.

Nuoroda: dėl saugumo įjungimo-išjungimo jungiklio (58) užfiksuoti negalima, dirbant su įrankiu jis visada turi būti laikomas nuspaustas.

##

- Norėdami išjungti, atleiskite įjungimo-išjungimo jungiklį (58).

##

Elektroninis paleidimo srovės ribotuvas riboja galią elektrinio įrankio įjungimo metu, todėl elektrinį įrankį galima naudoti su 16 A saugikliu.

Nurodymas: Jei elektrinis įrankis įjungtas iš karto pradeda veikti didžiausiu sūkių skaičiumi, vadinasi yra sugedęs paleidimo srovės ribotuvas ir apsauga nuo pakartotinio įsijungimo. Elektrinį įrankį reikia nedelsiant išsiųsti į klientų aptarnavimo skyrių.