# Transport (se bild Z)

Innan elverktyget transporteras ska följande åtgärder vidtas:

- Skjut glidarmen (27) helt bakåt och lås i detta läge.
- Kontrollera att djupanslaget (29) är fullständigt intryckt och att justerskruven (28) inte berör djupanslaget när glidarmen går genom urtaget.
- För glidarmen nedåt så långt tills transportsäkringen (30) går att trycka in helt och hållet
- Skjut in sågbordsförlängningarna (7) helt.
- Ställ in en vertikal geringsvinkel på von 0° och dra fast spännspaken (13).
- Vrid sågbordet (37) åt vänster till anslag och dra åt låsknoppen (11).
- Bind ihop nätkabeln med kardborrband (74).
- Ta bort alla tillbehörsdelar som inte kan monteras stadigt på elverktyget.
- För transport, använd om möjligt en sluten behållare för de sågklingor som inte är i bruk.
- För transport, grip tag i handtagen (15) på sågbordets sidor.

- Vid transport av elverktyget använd endast transportanordningarna och bär inte verktyget i skyddsutrustningen, glidarmen eller handtaget.