# Montaż poszczególnych elementów

- Ostrożnie rozpakować dostarczone elementy.
- Usunąć całe opakowanie z elektronarzędzia i dostarczonego wraz z nim osprzętu.

## Montaż gałki nastawczej (zob. rys. a)

- Wkręcić gałkę nastawczą (11) w odpowiedni otwór powyżej dźwigni (12).

- Przed rozpoczęciem cięcia należy zawsze dokręcić gałkę nastawczą (11) . W przeciwnym wypadku tarcza pilarska może się przechylić w obrabianym elemencie.