# Símbolos

Los símbolos mostrados a continuación pueden ser de importancia en el uso de la herramienta eléctrica. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, la herramienta eléctrica.

Simbología y su significado
| Clase 1 Producto láser para el consumidor
| Mantenga las manos alejadas del área de corte durante el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Peligro de lesiones al tocar la hoja de sierra.
| Colóquese una máscara contra el polvo.
| Use gafas protectoras.
| Utilice orejeras. El ruido intenso puede provocar sordera.
| ¡Área de peligro! Mantenga manos, dedos y brazos alejados de esta zona.
| Tenga cuidado de no pillarse los dedos con las partes móviles del brazo deslizante. Podría sufrir magulladuras y lesiones graves en los dedos.
| Tenga en cuenta las dimensiones de la hoja de sierra (diámetro de la hoja de sierra D, diámetro de taladro d). El diámetro de taladro d debe ajustar sin holgura en el husillo portaútiles. En caso de que sea necesaria la utilización de reductores, preste atención a que las dimensiones del reductor sean las adecuadas para el grosor de la hoja base y el diámetro de taladro de la hoja de sierra, así como para el diámetro del husillo portaútiles. Utilice en lo posible los reductores suministrados con la hoja de sierra. El diámetro de la hoja de sierra D debe corresponder a la indicación del símbolo. Véase también "Dimensiones de las hojas de sierra adecuadas" en el capítulo "Datos técnicos".
| Para transportarla, sujete la herramienta eléctrica en los puntos aquí marcados (cavidades) o por la empuñadura de transporte.
| No transporte la herramienta eléctrica agarrándola por la empuñadura del brazo deslizante.
| Conexión del láser
| Palanca de enclavamiento abierta: Pueden ajustarse ángulos de inglete verticales. Palanca de enclavamiento cerrada: Bloqueo del ángulo de inglete vertical ajustado en el brazo deslizante.
| Muestra los diversos pasos en el ajuste del ángulo de inglete vertical. 1. Suelte la empuñadura perfilada 2. Gire ligeramente el brazo deslizante hacia la izquierda 3. Configure el margen del ángulo de inglete vertical deseado en el pomo de ajuste
| Configuración de los márgenes de ángulo de inglete verticales en el pomo de ajuste:
| Inclinación de la hoja de sierra hacia la izquierda (45º a 0º)
| Inclinación de la hoja de sierra hacia la derecha (0º a 45º)
| Margen total de inclinación del brazo deslizante (–47º a +47º)