# Перевірка і настройка базових параметрів

З метою точного розпилювання, після інтенсивної експлуатації електроінструмента треба перевірити його базові параметри та за потреби підкорегувати їх.
Для цього потрібний досвід та відповідний спеціальний інструмент.

Майстерня Bosch виконує таку роботу швидко і надійно.

##

Вказівка: Для перевірки функції лазера електроінструмент треба підключити до джерела живлення.

- Під час юстування лазера (напр., при пересуванні кронштейна) ніколи не натискайте на вимикач. Ненавмисний запуск електроінструменту може призвести до травм.

- Встановіть електроінструмент в робоче положення.
- Поверніть стіл (37) до насічки (14) 0°. Важіль (12) повинен відчутно увійти в зачеплення в насічці.

### Перевірка (див. мал. T1)

- Накресліть на заготовці пряму лінію розпилювання.
- Повільно опустіть кронштейн (27) за рукоятку (1).
- Вирівняйте заготовку так, щоб зуби пиляльного диска були направлені точно по лінії розпилювання.
- Міцно притримуючи заготовку в цьому положенні, повільно підніміть кронштейн.
- Міцно затисніть заготовку.
- Увімкніть лазерні промені за допомогою вимикача (59).

Лазерні промені повинні по всій своїй довжині зліва та справа знаходитися на однаковій відстані від позначеної на заготовці лінії розпилювання, включаючи і коли кронштейн рухається вниз.

### Зняття захисного ковпачка лазера (див. мал. T2)

- Відпустіть обидва гвинти (62) захисного ковпачка лазера (26) за допомогою ключа-шестигранника (4 мм) (16).
  Вказівка: Щоб дістатися до переднього гвинта захисного ковпачка лазера, необхідно трохи опустити кронштейн вниз, щоб можна було просунути ключ для гвинтів з внутрішнім шестигранником через один із шліців в маятниковому захисному кожусі.

### Настроювання збігання (див. мал. T3)

- Зніміть захисний ковпачок лазера (26).

1. Налаштування правого лазерного променя:

- Повертайте правий регулювальний гвинт (63) ключом-шестигранником (17) до тих пір, поки правий лазерний струмінь не буде по всій довжині розташований паралельно лінії розпилювання на оброблюваній заготовці.
  При цьому лівий лазерний промінь також пересувається.

Обертанням проти стрілки годинника лазерний промінь пересувається зліва направо, обертанням за стрілкою годинника лазерний промінь пересувається справа наліво.

2. Налаштування лівого лазерного променя:

- Повертайте передній регулювальний гвинт (63) ключом-шестигранником (17), поки лівий лазерний промінь не знаходитиметься на тій же відстані від позначеної на заготовці лінії розпилювання, що і правий лазерний промінь.

Обертанням проти стрілки годинника лазерний промінь пересувається зліва направо, обертанням за стрілкою годинника лазерний промінь пересувається справа наліво.

- Знову поставте захисний ковпачок лазера (26).

### Настроювання паралельності (див. мал. T4)

- Зніміть захисний ковпачок лазера (26).
- Відпустіть кріпильний гвинт (64) (прибл. на 1–2 оберти) за допомогою ключа-шестигранника (17). Гвинт не треба викручувати повністю.
- Пересуньте монтажну плиту лазера праворуч або ліворуч, так, щоб лазерні промені по всій своїй довжині проходили паралельно до позначеної на заготовці лінії розпилювання.
- Притримуйте монтажну плиту лазера в цьому положенні і затягніть кріпильний гвинт (64).
- Після настроювання ще раз перевірте, наскільки лазерний промінь збігається з лінією розпилювання. У разі необхідності ще раз вирівняйте лазерні промені за допомогою регулювальних гвинтів (63).
- Знову поставте захисний ковпачок лазера (26).

### Настроювання бічного відхилення при пересуванні кронштейна (див. мал. T5)

- Зніміть захисний ковпачок лазера (26).
- Відпустіть обидва кріпильні гвинти (65) (прибл. на 1–2 оберти) за допомогою ключа-шестигранника (17).
  Гвинти не треба викручувати повністю.
- Перемістіть корпус лазера праворуч або ліворуч, щоб при пересуванні кронштейна вниз лазерні промені більше не відхилялися вбік.
- Після настроювання ще раз перевірте, наскільки лазерний промінь збігається з лінією розпилювання. У разі необхідності ще раз вирівняйте лазерні промені за допомогою регулювальних гвинтів (63).
- Притримуйте корпус лазера в цьому положенні та знову затягніть кріпильні гвинти (65).
- Знову поставте захисний ковпачок лазера (26).

##

- Встановіть електроприлад в положення як для транспортування.
- Поверніть стіл (37) до насічки (14) 0°. Важіль (12) повинен відчутно увійти в зачеплення в насічці.

### Перевірка (див. мал. U1)

- Встановіть кутовий калібр на 90° і покладіть його на стіл (37).

Плече кутового калібру повинно по всій довжини збігатися з пиляльним диском (39).

### Настроювання (див. мал. U2)

- Відпустіть затискну рукоятку (13).
- Відпустіть обидва регулювальні гвинти (66) (мінімум на 1 оберт) за допомогою торцевого гайкового ключа (10 мм).
- Відпустіть регулювальний гвинт (68) (прибл. на 3 оберти) за допомогою ключа-шестигранника (4 мм) (16).
- Затягуйте або відпускайте регулювальний гвинт (67) за допомогою ключа-шестигранника (4 мм) (16) о тих пір, поки плече кутового калібру не буде по всій довжині збігатися з пиляльним диском.
- Знову туго затягніть затискну рукоятку (13). Після цього знову затягніть спочатку регулювальний гвинт (68), а потім регулювальні гвинти (66).

Якщо після закінчення настроювання індикатори кута (32) та (20) не будуть співпадати з позначками 0° шкали (31), послабте кріпильні гвинти індикаторів кута за допомогою хрестоподібної викрутки та вирівняйте індикатори кута за позначками 0°.

##

- Встановіть електроприлад в робоче положення.
- Поверніть стіл (37) до насічки (14) 0°. Важіль (12) повинен відчутно увійти в зачеплення в насічці.
- Витягніть ліву пересувну упорну планку (5) до кінця назовні.
- Відпустіть затискну рукоятку (13) та нахиліть кронштейн за ручку (1) до упору ліворуч (45°).

### Перевірка (див. мал. V1)

- Встановіть кутовий калібр на 45° і покладіть його на стіл (37).

Плече кутового калібру повинно по всій довжини збігатися з пиляльним диском (39).

### Настроювання (див. мал. V2)

- Затягуйте або відпускайте регулювальний гвинт (69) за допомогою вилкового гайкового ключа (8 мм) до тих пір, поки плече кутового калібру не буде по всій довжині збігатися з пиляльним диском.
- Знову туго затягніть затискну рукоятку (13).

Якщо після закінчення настроювання індикатори кута (32) і (20) будуть знаходитися не в одну лінію з позначками 45° шкали (31), спочатку ще раз перевірте настройку для вертикального кута розпилювання 0° і індикатори кута. Після цього ще раз повторіть настройку для вертикального кута розпилювання 45°.

##

- Встановіть електроприлад в робоче положення.
- Поверніть стіл (37) до насічки (14) 0°. Важіль (12) повинен відчутно увійти в зачеплення в насічці.
- Витягніть праву пересувну упорну планку (5) до кінця назовні.
- Відпустіть затискну рукоятку (13).

Трохи нахиліть кронштейн за допомогою рукоятки (1) з положення 0° ліворуч і повертайте поворотну ручку (38), поки не буде досягнутий правий вертикальний діапазон кута розпилювання. |

- Нахиліть кронштейн за рукоятку (1) до упору праворуч (45°).

### Перевірка (див. мал. W1)

- Встановіть кутовий калібр на 135° і покладіть його на стіл (37).

Плече кутового калібру повинно по всій довжини збігатися з пиляльним диском (39).

### Настроювання (див. мал. W2)

- Затягуйте або відпускайте регулювальний гвинт (70) за допомогою вилкового гайкового ключа (8 мм) до тих пір, поки плече кутового калібру не буде по всій довжині збігатися з пиляльним диском.
- Знову туго затягніть затискну рукоятку (13).

Якщо після закінчення настроювання індикатори кута (32) і (20) будуть знаходитися не в одну лінію з позначками 45° шкали (31), спочатку ще раз перевірте настройку для вертикального кута розпилювання 0° і індикатори кута. Після цього ще раз повторіть настройку для вертикального кута розпилювання 45°.

##

- Встановіть електроприлад в робоче положення.
- Поверніть стіл (37) до насічки (14) 0°. Важіль (12) повинен відчутно увійти в зачеплення в насічці.

### Перевірка (див. мал. X1)

- Встановіть кутовий калібр на 90° і покладіть його між упорною планкою (6) і пиляльним диском (39) на стіл (37).

Плече кутового калібру повинно по всій довжини збігатися з пиляльним диском (39).

### Настроювання (див. мал. X2)

- Відпустіть всі чотири регулювальні гвинти (71) за допомогою ключа-шестигранника (4 мм) (16) та повертайте стіл (37) разом зі шкалою (36) до тих пір, поки плече кутового калібру не буде по всій довжині збігатися з пиляльним полотном.
- Знову затягніть гвинти.

Якщо після настроювання індикатор кута (57) не буде збігатися з позначкою 0° на шкалі (36), за допомогою хрестоподібної викрутки відпустіть гвинт (72) та вирівняйте індикатор кута за позначкою 0°.

##

Силу затиснення затискного важеля (13) можна регулювати.

### Перевірка

- Сила затиснення затискної рукоятки має бути достатньою для того, щоб кронштейн надійно утримувався в своєму положенні при будь-якому вертикальному куті розпилювання.

### Настроювання

- Відпустіть затискну рукоятку (13).
- Поверніть регулювальний гвинт (73) за допомогою торцевого гайкового ключа (17 мм) проти стрілки годинника, щоб зменшити силу затиснення, або за стрілкою годинника, щоб збільшити силу затиснення.
- Встановіть вертикальний кут різання, знову затягніть затискну рукоятку (13) і перевірте, чи досягнута необхідна сила затиснення.