# Perusasetusten tarkistus ja säätö

Raskaan käytön jälkeen sähkötyökalun perusasetukset täytyy tarkastaa ja tarvittaessa säätää tarkkojen sahaustulosten varmistamiseksi.
Siihen tarvitaan kokemusta ja asianmukaista erikoistyökalua.

Valtuutetut Bosch-huoltopisteet suorittavat nämä tehtävät nopeasti ja luotettavasti.

##

Huomautus: lasertoiminnon testaamiseksi sähkötyökalu on kytkettävä virtalähteeseen.

- Älä missään tapauksessa paina käynnistyskytkintä, kun säädät laseria (esimerkiksi sahausvartta liikuttaessasi). Loukkaantumisvaara, jos sähkötyökalu käynnistyy tahattomasti.

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Käännä sahapöytää (37) 0°-loveen (14) asti. Vivun (12) tulee lukkiutua kunnolla loveen.

### Tarkistus (katso kuva T1)

- Piirrä työkappaleeseen suora sahausviiva.
- Ohjaa sahausvartta (27) kahvan (1) avulla hitaasti alaspäin.
- Suuntaa työkappale niin, että sahanterän hampaat ovat sahausviivan kohdalla.
- Pidä työkappale tässä asennossa ja vie sahausvarsi hitaasti takaisin yläasentoon.
- Kiinnitä työkappale.
- Sytytä lasersäteet kytkimellä (59).

Vasemman ja oikean lasersäteen tulee olla koko matkalla samalla etäisyydellä työkappaleeseen piirretystä sahausviivasta, myös kun siirrät sahausvarren alas.

### Lasersuojuksen irrottaminen (katso kuva T2)

- Avaa lasersuojuksen (26) kaksi ruuvia (62) kuusiokoloavaimella (4 mm) (16).
  Huomautus: jotta lasersuojuksen eturuuviin pääsisi käsiksi, sahausvartta täytyy kääntää hieman alaspäin, kunnes kuusiokoloavaimen saa työnnettyä yhden heilurisuojuksessa olevan aukon läpi.

### Keskityksen säätö (katso kuva T3)

- Irrota lasersuojus (26).

1. Oikeanpuoleisen lasersäteen säätö:

- Kierrä takasäätöruuvia (63) ristiuraruuvitaltalla (17), kunnes oikeanpuoleinen lasersäde on keskitetty koko matkalla työkappaleeseen merkityn sahauslinjan kanssa.
  Tässä yhteydessä vasen lasersäde liikkuu mukana.

Kierto vastapäivään siirtää lasersädettä vasemmalta oikealle, kierto myötäpäivään siirtää lasersädettä oikealta vasemmalle.

2. Vasemman lasersäteen säätö:

- Kierrä etusäätöruuvia (63) kuusiokoloavaimella ((17), kunnes vasemmanpuoleinen lasersäde on samalla etäisyydellä työkappaleeseen merkitystä sahauslinjasta kuin oikeanpuoleinen lasersäde.

Kierto vastapäivään siirtää lasersädettä vasemmalta oikealle, kierto myötäpäivään siirtää lasersädettä oikealta vasemmalle.

- Kiinnitä lasersuojus (26) takaisin paikalleen.

### Samansuuntaisuuden säätö (katso kuva T4)

- Irrota lasersuojus (26).
- Löysää kiinnitysruuvia (64) (n. 1-2 kierrosta) kuusiokoloavaimella (17). Älä kierrä ruuvia kokonaan ulos.
- Siirrä laserin asennuslevyä oikealle tai vasemmalle, kunnes lasersäteet ovat koko matkalla samansuuntaisia työkappaleeseen piirretyn sahausviivan kanssa.
- Pidä laserin asennuslevyä paikallaan tässä asennossa ja kiristä kiinnitysruuvi (64).
- Tarkista kohdistus sahausviivaan säädön jälkeen uudelleen. Suuntaa tarvittaessa lasersäteet vielä kertaalleen säätöruuvien (63) avulla.
- Kiinnitä lasersuojus (26) takaisin paikalleen.

### Sahausvarren liikkeestä aiheutuvan sivupoikkeaman säätö (katso kuva T5)

- Irrota lasersuojus (26).
- Löysää kiinnitysruuveja (65) (n. 1-2 kierrosta) kuusiokoloavaimella (17).
  Älä kierrä ruuveja kokonaan ulos.
- Siirrä laserin koteloa oikealle tai vasemmalle, kunnes lasersäteet eivät enää poikkea sivusuunnassa sahausvarren noston yhteydessä.
- Tarkista kohdistus sahausviivaan säädön jälkeen uudelleen. Suuntaa tarvittaessa lasersäteet vielä kertaalleen säätöruuvien (63) avulla.
- Pidä laserin koteloa paikallaan tässä asennossa ja kiristä kiinnitysruuvit (65).
- Kiinnitä lasersuojus (26) takaisin paikalleen.

##

- Aseta sähkötyökalu kuljetusasentoon.
- Käännä sahapöytää (37) 0°-loveen (14) asti. Vivun (12) tulee lukkiutua kunnolla loveen.

### Tarkistus (katso kuva U1)

- Säädä kulmatulkkiin 90° kulma ja aseta se sahapöydälle (37).

Kulmatulkin varren täytyy olla koko pituudeltaan kiinni sahanterässä (39).

### Säätäminen (katso kuva U2)

- Avaa lukituskahva (13).
- Löysää molempia säätöruuveja (66) (vähintään 1 kierros) hylsyavaimella (10 mm).
- Löysää säätöruuvia (68) (n. 3 kierrosta) kuusiokoloavaimella (4 mm) (16).
- Kierrä säätöruuvia (67) kuusiokoloavaimella (4 mm) (16) sisään- tai ulospäin, kunnes kulmatulkin varsi on koko pituudeltaan kiinni sahanterässä.
- Kiristä lukituskahva (13). Kiristä säätöruuvi (68) ja sen jälkeen säätöruuvit (66).

Jos kulmaosoittimet (32) ja (20) eivät ole säädön jälkeen kohdakkain asteikon (31) 0°-merkkien kanssa, löysää kulmaosoittimien kiinnitysruuvit ristiuraruuvitaltalla ja kohdista kulmaosoittimet 0°-merkkien mukaan.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Käännä sahapöytää (37) 0°-loveen (14) asti. Vivun (12) tulee lukkiutua kunnolla loveen.
- Vedä vasen säädettävä ohjainkisko (5) ulos ääriasentoonsa.
- Löysää lukituskahvaa (13) ja käännä sahausvartta kahvan (1) avulla vasempaan rajoittimeen (45°) asti.

### Tarkistus (katso kuva V1)

- Säädä kulmatulkkiin 45° kulma ja aseta se sahapöydälle (37).

Kulmatulkin varren täytyy olla koko pituudeltaan kiinni sahanterässä (39).

### Säätäminen (katso kuva V2)

- Kierrä säätöruuvia (69) kuusiokoloavaimella (8 mm) sisään- tai ulospäin, kunnes kulmatulkin varsi on koko pituudeltaan kiinni sahanterässä.
- Kiristä lukituskahva (13).

Jos kulmaosoittimet (32) ja (20) eivät ole säädön jälkeen kohdakkain asteikon (31) 45°-merkkien kanssa, tarkista vielä kertaalleen pystysuuntaisen jiirikulman 0°-asetus. Toista tämän jälkeen pystysuuntaisen 45° jiirikulman säätö.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Käännä sahapöytää (37) 0°-loveen (14) asti. Vivun (12) tulee lukkiutua kunnolla loveen.
- Vedä oikeanpuoleinen säädettävä ohjainkisko (5) ulos ääriasentoonsa.
- Avaa lukituskahva (13).

Käännä sahausvartta kahvan (1) avulla 0°-asennosta hieman vasemmalle ja kierrä kiertonuppia (38), kunnes näyttöön tulee haluamasi pystysuuntainen jiirikulma-alue. |

- Käännä sahausvartta kahvan (1) avulla oikeaan rajoittimeen (45°) asti.

### Tarkistus (katso kuva W1)

- Säädä kulmatulkkiin 135° kulma ja aseta se sahapöydälle (37).

Kulmatulkin varren täytyy olla koko pituudeltaan kiinni sahanterässä (39).

### Säätäminen (katso kuva W2)

- Kierrä säätöruuvia (70) kiintoavaimella (8 mm) sisään- tai ulospäin, kunnes kulmatulkin varsi on koko pituudeltaan kiinni sahanterässä.
- Kiristä lukituskahva (13).

Jos kulmaosoittimet (32) ja (20) eivät ole säädön jälkeen kohdakkain asteikon (31) 45°-merkkien kanssa, tarkasta vielä kertaalleen pystysuuntaisen jiirikulman 0°-asetus. Toista tämän jälkeen pystysuuntaisen 45° jiirikulman säätö.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Käännä sahapöytää (37) 0°-loveen (14) asti. Vivun (12) tulee lukkiutua kunnolla loveen.

### Tarkistus (katso kuva X1)

- Säädä kulmatulkki 90° kulmaan ja aseta se ohjainkiskon (6) ja sahanterän (39) väliin sahapöydälle (37).

Kulmatulkin varren täytyy olla koko pituudeltaan kiinni sahanterässä (39).

### Säätäminen (katso kuva X2)

- Avaa kaikki neljä säätöruuvia (71) kuusiokoloavaimella (4 mm) (16) ja käännä sahapöytää (37) asteikon (36) kanssa, kunnes kulmatulkin varsi on koko pituudeltaan kiinni sahanterässä.
- Kiristä ruuvit.

Jos kulmaosoitin (57) ei ole säädön jälkeen kohdakkain asteikon (36) 0°-merkin kanssa, löysää ruuvia (72) ristiuraruuvitaltalla ja kohdista kulmaosoitin 0°-merkin mukaan.

##

Lukituskahvan (13) puristusvoimaa voi säätää.

### Tarkistus

- Lukituskahvan puristusvoiman täytyy pitää sahausvarsi luotettavasti paikallaan jokaisessa valitussa pystysuuntaisessa jiirikulmassa.

### Säätäminen

- Avaa lukituskahva (13).
- Kierrä säätöruuvia (73) hylsyavaimella (17 mm) vastapäivään (puristusvoima pienenee) tai myötäpäivään (puristusvoima kasvaa).
- Säädä pystysuuntainen jiirikulma, kiristä lukituskahva (13) ja tarkista haluttu puristusvoima.