# Caractéristiques ‌techniques

Scie à onglets radiale |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Puissance absorbée nominale | W | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 1 800
Tension nominale | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Fréquence | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Régime à vide | tr/min | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000
Limitation du courant de démarrage |  | ● | – | ● | ●
Type de laser | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Classe laser |  | 1 | 1 | 1 | 1
PoidsA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Indice de protection |  | / II | / II | / II | / II
Dimensions admissibles des lames de scie |
Diamètre de lame D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Épaisseur de corps de lame | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Largeur de coupe maxi | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Diamètre d’alésage central d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle

Dimensions de pièces admissibles voir Dimensions de pièce maximales admissibles

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.