# Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на електроинструмента на графичната страница.

(1) | Ръкохватка
(2) | Блокировка на пусковия прекъсвач
(3) | Предпазен кожух
(4) | Шарнирно окачен предпазен кожух
(5) | Регулируема опорна шина
(6) | Опорна шина
(7) | Удължаване на масата на циркуляра
(8) | Монтажни отвори
(9) | Подложна пластина
(10) | Фиксираща скоба
(11) | Застопоряваща ръкохватка за произволни ъгли на скосяване (хоризонтално)
(12) | Лост за предварителна настройка на ъгъла на скосяване (хоризонтално)
(13) | Затегателна ръкохватка за произволен ъгъл на скосяване (вертикално)
(14) | Канали за фиксиране на стандартни ъгли на скосяване (хоризонтално)
(15) | Отвори за хващане
(16) | Шестостенен ключ (6 mm/4 mm)
(17) | Шестостенен ключ (2 mm)
(18) | Винтова стяга
(19) | Ролка
(20) | Индикатор за ъгъл за диапазона на наклона на среза надясно (0° до 47°) (във вертикална равнина)
(21) | Предпазна пластина
(22) | Отвор за изхвърляне на стружките
(23) | Адаптер за прахоулавяне
(24) | Лост за застопоряване на плъзгащия механизъм
(25) | Предупредителна табелка за лазерния лъч
(26) | Предпазно капаче на лазера
(27) | Плъзгащо се рамо
(28) | Регулиращ винт за дълбочинния ограничител
(29) | Дълбочинен ограничител
(30) | Транспортно обезопасяване
(31) | Скала за ъгъла на скосяване (вертикално)
(32) | Индикатор за ъгъл за лявата зона на ъгъла на скосяване (47° до 0°) (във вертикална равнина)
(33) | Бутон за настройване на ъгъл на скосяване 22,5° (във вертикална равнина)
(34) | Фиксиращ винт на надлъжния ограничител
(35) | Надлъжен ограничител
(36) | Скала за ъгъла на скосяване (хоризонтално)
(37) | Маса на циркуляра
(38) | Въртяща се ръкохватка за настройване на зоната на ъгъла на скосяване (във вертикална равнина)
(39) | Режещ лист
(40) | Отвор за изходящия лазерен лъч
(41) | Винт за застопоряване на щангите за предпазния кожух
(42) | Щанги за предпазния кожух
(43) | Преден закрепващ болт (покривна пластина/предпазен кожух)
(44) | Заден закрепващ болт (покривна пластина/предпазен кожух)
(45) | Капак
(46) | Застопоряване на вала
(47) | Винт с глава с вътрешен шестостен за захващане на циркулярен диск
(48) | Застопоряващ фланец
(49) | Вътрешен застопоряващ фланец
(50) | Захващащ лост за удължаване на масата на циркуляра
(51) | Фиксиращ винт за регулируемата опорна шина
(52) | Демпфер
(53) | Регулиращи винтове за демпфирането
(54) | Отвори за винтови стяги
(55) | Крилчат винт
(56) | Щанга с резба
(57) | Ъглов индикатор за ъгъл на скосяване (хоризонтално)
(58) | Пусков прекъсвач
(59) | Пусков прекъсвач за лазера (обозначаване на линията на среза)
(60) | Винтове за подложната пластина
(61) | Захващащ винт на надлъжния ограничител
(62) | Винт за защитното капаче на лазера
(63) | Регулиращ винт за позициониране на лазера (подравняване)
(64) | Застопоряващ винт за монтажната планка на лазера
(65) | Застопоряващ винт за корпуса на лазера
(66) / (67) / (68) | Регулиращи винтове за основна настройка 0° (‌вертикален ъгъл на скосяване)
(69) | Регулиращ винт за основна настройка 45° (ляв вертикален ъгъл на скосяване)
(70) | Регулиращ винт за основна настройка 45° (десен вертикален ъгъл на скосяване)
(71) | Регулиращи винтове на скалата за ъгъл на скосяване (хоризонтално)
(72) | Винт за ъгловия индикатор (хоризонтално)
(73) | Регулиращ винт за силата на затягане на затегателната ръкохватка за произволен ъгъл на скосяване (във вертикална равнина)
(74) | Лента със залепване