# Puesta en marcha

- ¡Observe la tensión de red! La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica.

##

- Para la conexión de la herramienta eléctrica, desplace primero el bloqueo de conexión (2) hacia el centro y presione luego el interruptor de conexión/desconexión (58) y manténgalo oprimido.

Indicación: Por motivos de seguridad, no se puede bloquear el interruptor de conexión/desconexión (58), sino debe mantenerse pulsado permanentemente durante el servicio.

##

- Para apagarla, suelte el interruptor de conexión/desconexión (58).

##

La limitación de la corriente de arranque reduce la potencia absorbida al conectar la herramienta eléctrica para poder trabajar en instalaciones con un fusible de 16 A.

Indicación: Si la herramienta eléctrica comienza a girar a plenas revoluciones inmediatamente tras la conexión, no funcionan el limitador de corriente de arranque y la protección de rearranque. La herramienta eléctrica deberá enviarse de inmediato al servicio de atención al cliente.