# Смяна на циркулярния диск (вж. фиг. c1−c4)

- Преди извършване на каквито и да е дей‌ности по електроинструмента изключ‌вайте щепсела от захранващата мрежа.

- При монтирането на циркулярния диск работете с предпазни ръкавици. При допир до циркулярния диск съществува опасност да се нараните.

Използвайте само режещи дискове, чиято максимално допустима скорост на въртене е по-висока от скоростта на въртене на празен ход на Вашия електроинструмент.

Използвайте само циркулярни дискове, които съответстват на посочените в това ръководство за експлоатация данни и са изпитани по EN 847‑1 и обозначени по съответния начин.

Използвайте само дискове, които се препоръчват от производителя на електроинструмента и са подходящи за обработвания от Вас материал. Това предотвратява прегряването на зъбите при рязане.

## Демонтиране на циркулярния диск

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Навийте застопоряващия винт (41) на ръка, така че щангите (42) да могат да бъдат спуснати надолу свободно.
- Развийте закрепващия болт (43) (прибл. на 2 оборота) с шестостенния ключ (4 mm) (16).
  Не развивайте винта докрай.
- Развийте закрепващия болт (44) (прибл. на 6 оборота) с шестостенния ключ (4 mm) (16).
  Не развивайте винта докрай.
- Издърпайте напред и надолу и извадете капака (45) от застопоряващия винт (44).
- Наклонете предпазния кожух (4) назад и го задръжте в тази позиция.
- Окачете единия отвор на щангите (42) на застопоряващия винт (44).
  Така шарнирно окаченият предпазен кожух се задържа в отворено положение.
- Завъртете винта с глава с вътрешен шестостен (47) с шестостенния ключ ( mm) (16) и натиснете едновременно фиксирането на шпиндела (46), докато не се фиксира.
- Задръжте бутона за блокиране на вала (46) натиснат и развийте винта (47), като го въртите по посока на часовниковата стрелка (лява резба!).
- Демонтирайте застопоряващия фланец (48).
- Извадете циркулярния диск (39).

## Монтиране на циркулярния диск

- При монтиране внимавайте посоката на рязане на зъбите (означена със стрелка върху циркулярния диск) да съвпада с посоката на стрелката върху предпазния кожух!

Ако е необходимо, почистете всички детайли, които ще монтирате.

- Поставете новия циркулярен диск на вътрешния застопоряващ фланец (49).

- Монтирайте застопоряващия фланец (48) и винта с шестостенна глава (47). Натиснете бутона за блокиране на вала (46), докато захване вала с прещракване, и затегнете винта с шестостенна глава, като го въртите обратно на часовниковата стрелка.
- Откачете щангите (42) от застопоряващия винт (44) и спуснете отново надолу шарнирно окачения предпазен кожух (4).
- Вкарайте капака (45) отново под застопоряващия винт (44).
- Отново затегнете здраво застопоряващите винтове (44) и (43).
- Върнете щангите (42) до първоначалната им позиция и затегнете отново на ръка застопоряващия винт (41).