# Obróbka listew profilowanych

Listwy profilowe można ciąć w dwojaki sposób:

Ustawianie obrabianego elementu | Listwa przypodłogowa | Listwa sufitowa
--- | --- | ---
dostawiona do szyny oporowej |  |
ułożona płasko na stole pilarskim |  |

Ponadto w zależności od szerokości listwy profilowej, można wykonywać cięcia z posuwem lub bez posuwu.

Zawsze należy najpierw wykonać cięcie próbne pod kątem (poziomym i/lub pionowym), używając do tego celu resztek drewna.