# ექსპლუატაცია

- ელექტროხელსაწყოთი ნებისმიერი სამუშაოს შესრულებისას გამორთეთ ელექტროკვების კაბელის შტეფსელი როზეტიდან.

ტრანსპორტირების ფიქსატორი
მოძრავი კრონშტაინის გაჩერება
ექსპლუატაციისთვის მომზადება
ჰორიზონტალური ხერხვის კუთხის დაყენება
ხერხვის ვერტიკალური კუთხეების დაყენება
ექსპლუატაციაში ჩაშვება
გამოყენების ინსტრუქცია
ხერხვა
პროფილური თამასების დამუშავება
ძირითადი პარამეტრები – კონტროლი და რეგულირება
ტრანსპორტირება