# Inställning av horisontell geringsvinkel

## Ställa in horisontell standard-geringsvinkel (se bild H)

För snabb och precis inställning av ofta använda horisontella geringsvinklar har sågbordet försetts med urtag (14):

vänster | höger
--- | ---
0°
45°; 31,6°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 31,6°; 45°; 60°

- Lossa vid behov låsknappen (11).
- Dra armen (12) och vrid sågbordet (37) till önskat urtag åt vänster eller höger.
- Släpp åter armen. Armen måste kännbart snäppa fast i urtaget.
- Dra åter fast låsknappen (11).

## Ställa in horisontell standard-geringsvinkel (se bild I)

Den horisontala geringsvinkeln kan ställas in inom ett område mellan 52° (på vänster sida) och 60° (på höger sida).

- Lossa vid behov låsknappen (11).
- Dra i spaken (12) och tryck samtidigt arreteringsklammern (10), tills denna hakar i det härför avsedda spåret. Därigenom blir sågbordet fritt rörligt.
- Sväng sågbordet (37) med låsknappen åt vänster eller höger tills vinkelindikatorn (57) visar önskad geringsvinkel.
- Dra åter fast låsknappen (11).
- För att åter lossa spaken (12) (för inställning av standardgeringsvinklar) dra spaken uppåt.
  Vinkelspärren (10) återgår till sitt ursprungliga läge och spaken (12) kan snäppa fast i hacken (14).