# Saagimine

##

- Lükake liughaar (27) täiesti taha ja lukustage selles asendis.
  Veenduge, et sügavuspiirik (29) on lõpuni sisse surutud ja justeerimiskruvi (28) läbib liughoova liigutamisel väljalõiget sügavuspiirikut puudutamata.
- Kinnitage töödeldav detail vastavalt mõõtmetele.
- Vajaduse korral reguleerige soovitud (horisontaalsele ja/või vertikaalsele) kaldenurgale.
- Lülitage elektritööriist sisse.
- Viige liughaar (27) käepidemega (1) aeglaselt alla.
- Saagige töödeldav detail ühtlase ettenihkega läbi.
- Lülitage elektritööriist välja ja oodake, kuni saeketas on täielikult seiskunud.
- Viige liughaar (27) aeglaselt üles.

##

- Hoidke seadme käepidemest enne sisselülitamist ja kogu saagimisprotsessi vältel tugevasti kinni. Saagimisel juhtige liughaara kontrollitult. Kuna haar on erakordselt kerge käiguga, võivad hetkelise tähelepanematuse tagajärjeks olla tõsised vigastused.

- Võtke liughaaralt (27) kaitse maha.
  Kontrollige, kas kogu liugmehhanism on töövalmis; selleks tõmmake liughaar (27) välja ja lükake tagasi.
- Kinnitage töödeldav detail vastavalt mõõtmetele.
- Vajaduse korral reguleerige soovitud (horisontaalsele ja/või vertikaalsele) kaldenurgale.
- Tõmmake liughaar (27) käepidemega (1) tugirööpast (6) nii kaugele, et saeketas oleks töödeldava detaili ees.
- Lülitage elektritööriist sisse.
- Viige liughaar (27) käepidemega (1) aeglaselt alla.
- Suruge nüüd liughaara (27) tugirööpa (6) suunas ja saagige töödeldav detail ühtlase ettenihkega läbi.
- Lülitage elektritööriist välja ja oodake, kuni saeketas on täielikult seiskunud.
- Viige liughaar (27) aeglaselt üles.

##

Ühepikkuste detailide lihtsaks saagimiseks võite kasutada pikkusepiirikut (35) (lisavarustus).

Pikkusepiiriku võite paigaldada saelaua pikenduse mõlemale poolele (7).

- Vabastage lukustuskruvi (34) ja kinnitage pikkusepiirik (35) kinnituskruviga (61).
- Pingutage uuesti lukustuskruvi (34).
- Seadke saelaua pikendus (7) soovitud pikkusele.

##

Sügavuspiirikut tuleb reguleerida, kui tahate saagida soont või kasutada vahepiiret.

- Pöörake sügavuspiirik (29) välja.
- Pöörake liughaara (27) käepidemest (1) soovitud asendisse.
- Keerake justeerimiskruvi (28), kuni kruvi ots puudutab sügavuspiirikut (29).
- Viige liughaar (27) aeglaselt üles.

##

Kaarjate või ümarate töödeldavate detailide saagimisel peate nende nihkumist eriti tõkestama. Lõikejoonel ei tohi töödeldava detaili, tugirööpa ja saelaua vahel olla pilu.

Vajaduse korral tuleb valmistada spetsiaalsed kinnitused.