# Монтажа на поединечните делови

- Внимателно извадете ги сите испорачани делови од амбалажата.
- Извадете ја целата амбалажа од електричниот уред и од испорачаната опрема.

## Монтирање на копчето за фиксирање (види слика a)

- Завртете го копчето за фиксирање (11) во соодветниот отвор над лостот (12).

- Секогаш зацврстете го копчето за фиксирање (11)пред сечењето. Инаку сечилото за пила може да се заглави во делот што се обработува.