# Reglarea unghiului de îmbinare pe colţ în plan vertical

Ughiul de îmbinare pe colţ în plan vertical poate fi reglat într‑un domeniu de la 47° (pe partea stângă) până la 47° (pe partea dreaptă).

Pentru reglarea rapidă şi precisă a unghiurilor de îmbinare pe colţ în plan vertical utilizate frecvent, sunt prevăzute poziţii de oprire pentru unghiurile de 0°, 22,5°, 45° şi 47°.

##

- Trage complet afară şina opritoare reglabilă din partea stângă (5).
- Detensionează mânerul de tensionare (13).
- Rabatează spre stânga braţul culisant (27) acţionând mânerul (1) până când indicatorul de unghiuri (32) indică unghiurile de înclinare în plan vertical dorite.
- Ţine braţul culisant (27) în această poziţie şi tensionează din nou ferm mânerul de tensionare (13).
  Forţa de strângere a mânerului de tensionare trebuie să asigure menţinerea poziţiei braţului culisant pentru orice unghi de înclinare în plan vertical dorit.

##

- Trage complet în afară şina opritoare reglabilă din partea dreaptă (5).
- Detensionează mânerul de tensionare (13).
- Basculează puţin spre stânga braţul culisant (27) acţionând mânerul (1) pentru a-l scoate din poziţia de 0° şi roteşte butonul rotativ (38) până când este indicat domeniul unghiurilor de înclinare în plan vertical dorit.
- Basculează spre dreapta braţul culisant (27) acţionând mânerul (1) până când indicatorul de unghiuri (20) indică unghiul de înclinare dorit.
- Ţine braţul culisant (27) în această poziţie şi tensionează din nou ferm mânerul de tensionare (13).
  Forţa de strângere a mânerului de tensionare trebuie să asigure menţinerea poziţiei braţului culisant pentru orice unghi de înclinare în plan vertical dorit.

##

Pentru a putea regla din nou uşor unghiul de îmbinare pe colţ standard în plan vertical la 0°, fixaţi butonul rotativ (38) în domeniul unghiurilor de îmbinare pe colţ în plan vertical din stânga. |

- Basculaţi braţul culisant din dreapta (27) deasupra poziţiei de 0°.

##

- Trage complet în afară ambele şine opritoare reglabile (5).
- Detensionează mânerul de tensionare (13).
- Basculează puţin spre stânga braţul culisant (27) acţionând mânerul (1) pentru a-l scoate din poziţia de 0° şi roteşte butonul rotativ (38) până când este indicat domeniul unghiurilor de înclinare în plan vertical dorit.
- Basculează spre stânga sau dreapta braţul culisant (27) acţionând mânerul (1) până când indicatorul de unghiuri (32) sau (20) indică unghiurile de înclinare în plan vertical dorite.
- Ţine braţul culisant (27) în această poziţie şi tensionează din nou ferm mânerul de tensionare (13).
  Forţa de strângere a mânerului de tensionare trebuie să asigure menţinerea poziţiei braţului culisant pentru orice unghi de înclinare în plan vertical dorit.

##

Trageţi complet afară butonul de reglare (33) şi rotiţi-l la 90°. Apoi basculaţi braţul culisant (27) acţionând mânerul (1) până când braţul culisant se înclichetează perceptibil.