# قفل ایمنی حمل ونقل (رجوع کنید به تصویر A)

قفل ایمنی حمل و نقل (30) امکان جابجایی راحت ابزار برقی را، در هنگام حمل ونقل آن به نقاط مختلف کاری، برای شما فراهم می‌سازد.

## نحوه آزاد سازی ابزار برقی (وضعیت کاری)

- بازوی محرک (27) واقع روی دسته (1) را کمی به پایین برانید تا از فشار رروی ایمنی حمل و نقل (30) بکاهید.
- ایمنی حمل و نقل (30) را کاملا به بیرون بکشید.
- بازوی محرک (27) را دوباره آهسته به بالا برانید.

## نحوه ایمن نمودن ابزار برقی ( وضعیت حمل و نقل و حرکت)

- بازوی کشویی (27) را بطور کامل به طرف عقب برانید و آن را در این وضعیت تثبیت کنید.
- بازوی کشویی را آنقدر پایین برانید تا قفل ایمنی حمل و نقل (30) بطور کامل به داخل فشرده شود.

سایر نکات: رجوع کنید به حمل و نقل (رجوع کنید به تصویر Z)