# Namestitev sestavnih delov

- Vse priložene dele previdno vzemite iz embalaže.
- Z električnega orodja in priloženega pribora odstranite ves embalažni material.

## Namestitev pritrdilnega čepa (glejte sliko a)

- Pritrdilni čep (11) privijte v ustrezno izvrtino nad ročico (12).

- Pred žaganjem vedno trdno privijte pritrdilni čep (11). Žagin list bi se lahko v nasprotnem primeru zataknil v obdelovancu.