# الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل استعمال عدتك الكهربائية. يرجی حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح علی استعمال عدتك الكهربائية بطريقة افضل وأكثر أماناً.

الرموز ومعناها
| الفئة 1 منتج ليزر مستهلك
| لا تقترب بيديك من نطاق النشر أثناء عمل العدة الكهربائية. قد تحدث إصابات عند ملامسة شفرة المنشار.
| قم بارتداء قناع للوقاية من الغبار.
| قم بارتداء نظارات واقية.
| قم بارتداء واقية سمع. قد يؤدي تأثير الضجيج إلی فقدان قدرة السمع.
| نطاق الخطر! حافظ علی إبعاد اليدين والأصابع والذراعين عن هذا النطاق قدر الإمكان.
| لا تضع أصابعك بين الأجزاء المتحركة بذراع الإزلاق. يجوز أن تتعرض أصابعك للانحصار، فتصاب بجروح بالغة.
| تراعی مقاسات شفرة المنشار (قطر شفرة المنشار D، قطر الثقب d). يجب أن يتلاءم قطر الثقب d مع محور دوران العدة دون وجود نسبة تفاوت. إذا كان من الضروري استخدام قطع التصغير احرص على أن تلائم أبعاد قطعة التصغير سمك الشفرة الفولاذية وقطر الثقب الخاص بشفرة المنشار بالإضافة لقطر محور دوران العدة. استخدم قدر الإمكان قطع التصغير الموردة مع شفرة المنشار. يجب أن يطابق قطر شفرة المنشار D الرقم الموجود على الرمز. انظر أيضًا "مقاسات شفرات المنشار الملائمة" في فصل "البيانات الفنية".
| أمسك بالعدة الكهربائية لنقلها فقط من الأماكن التي تم تمييزها (تجاويف المسك) أو من مقبض النقل.
| لا تحمل العدة الكهربائية أبدا من قبل المقبض اليدوي بذراع الإزلاق.
| تشغيل الليزر
| مقبض الشد مفتوح: يمكن ضبط زوايا شطب مائل عمودية. مقبض الشد مغلق: تحفظ زاوية الشطب المائل العمودية بذراع الازلاق التي تم ضبطها.
| توضح الخطوات المفردة لتغيير زاوية الشطب المائل العمودية. 1. قم بحلّ مقبض الشد 2. قم بتحريك ذراع الإزلاق نحو اليسار بعض الشيء 3. اضبط مجال زاوية الشطب العمودية المرغوب من المقبض الدوار
| ضبط مجالات زوايا الشطب العمودية من المقبض الدوار:
| ميل شفرة المنشار نحو اليسار (45° حتى 0°)
| ميل شفرة المنشار نحو اليمين (0° حتى 45°)
| مجال الحركة الكلي لذراع الإزلاق (–47° حتى +47°)