# Sagatavošana darbam

##

Gari apstrādājamie priekšmeti brīvajā galā jānogulda uz piemērotas virsmas vai jāatbalsta.

Zāģēšanas galdu ar pagarinātāju (7) palīdzību var pagarināt virzienā pa kreisi un pa labi.

- Pārvietojiet fiksējošo sviru (50) uz iekšpusi.
- Izvelciet zāģēšanas galda pagarinātāju (7) uz āru vēlamajā garumā (līdz 250 mm).
- Lai fiksētu zāģēšanas galda pagarinātāju, no jauna pārvietojiet fiksējošo sviru (50) uz āru.

##

Veicot zāģēšanu ar horizontālo un/vai vertikālo zāģēšanas leņķi, atkarībā no asmens galvas nolieces virziena, kreisā vai labējā pārbīdāmā vadotne (5) jāizvelk uz āru vai arī pilnībā jāizņem.

Vertikālais zāģēšanas leņķis | Horizontālais zāģēšanas leņķis |
--- | --- | ---
0°–47° (pa kreisi) | ≤ 44° (pa labi/pa kreisi) | Atskrūvējiet fiksējošo skrūvi (51). Izvelciet kreiso pārbīdāmo vadotni (5) līdz galam uz āru.
0°–47° (pa kreisi) | ≥ 45° (pa labi/pa kreisi) | Atskrūvējiet fiksējošo skrūvi (51). Izvelciet kreiso pārbīdāmo vadotni (5) līdz galam uz āru. Paceliet augšup pārbīdāmo vadotni un izņemiet to no instrumenta. Izņemiet fiksējošo skrūvi (51).
0°–47° (pa labi) | ≤ 44° (pa labi/pa kreisi) | Atskrūvējiet fiksējošo skrūvi (51). Izvelciet labējo pārbīdāmo vadotni (5) līdz galam uz āru. Paceliet augšup pārbīdāmo vadotni un izņemiet to no instrumenta.
0°–47° (pa labi) | ≥ 45° (pa labi/pa kreisi)

##

Slīdrokas (27) slīdmehānisms ražotājrūpnīcā tiek noregulēts tā, ka elektroinstrumenta piegādes brīdī slāpētājs nedarbojas.

Lietotājs var individuāli iestatīt slīdrokas slīdmehānisma (52) slāpētāja darbības režīmu:

ciets režīms – slīdrokas pārvietošanās notiek lēni, pakāpeniski;

mīksts režīms – slīdrokas pārvietošanās notiek ātri.

- 4 Atskrūvējiet abas regulējošās skrūves (53) ar sešstūra stieņatslēgu (mm) (16), lai panāktu mīkstāku slāpētāja darbības režīmu
- vai
- Ciešāk pieskrūvējiet abas regulējošās skrūves (53), lai panāktu cietāku slāpētāja darbības režīmu.

##

Lai panāktu optimālu darba drošību, apstrādājamo priekšmetu vienmēr nepieciešams stingri nostiprināt.
Neapstrādājiet priekšmetus, kas ir par maziem, lai tos stingri nostiprinātu.

- Cieši piespiediet apstrādājamo priekšmetu pie vadotnēm (6) un (5).
- Ievietojiet kopā ar elektroinstrumentu piegādātās skrūvspīles (18) vienā no šim nolūkam paredzētajiem urbumiem (54).
- Atskrūvējiet spārnskrūvi un pielāgojiet skrūvspīļu atpletumu apstrādājamā priekšmeta izmēriem. Tad no jauna stingri pieskrūvējiet spārnskrūvi.
- Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu, stingri pieskrūvējot vītņstieni (56).

### Apstrādājamā priekšmeta izņemšana

- Lai atvērtu skrūvspīles, grieziet vītņstieni (56) pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.