# Монтаж отдельных частей

- Осторожно распакуйте все поставленные части.
- Снимите весь упаковочный материал с электроинструмента и поставленных принадлежностей.

## Монтаж фиксирующей ручки (см. рис. a)

- Вверните фиксирующую ручку (11) в соответствующее отверстие над рычагом (12).

- До начала пиления всегда крепко затягивайте ручку фиксирования (11). Иначе пильный диск может перекоситься в заготовке.