# Transportbeveiliging (zie afbeelding A)

Met de transportbeveiliging (30) kunt u het elektrische gereedschap bij het transport naar verschillende gebruikslocaties gemakkelijker hanteren.

## Elektrisch gereedschap ontgrendelen (werkstand)

- Duw de glijarm (27) met de handgreep (1) iets omlaag om de transportbeveiliging (30) te ontlasten.
- Trek de transportbeveiliging (30) helemaal naar buiten.
- Beweeg de glijarm (27) langzaam omhoog.

## Elektrisch gereedschap vergrendelen (transportstand)

- Schuif de glijarm (27) helemaal naar achter en borg deze in deze positie.
- Beweeg de glijarm zo ver omlaag tot de transportbeveiliging (30) helemaal naar binnen geduwd kan worden.

Verdere aanwijzingen: zie Transport (zie afbeelding Z)