# Горизонталды еңіс бұрышын реттеу

## Горизонтальды стандартты еңіс бұрышын реттеу (H суретін қараңыз)

Жиі пайдаланылатын еңіс бұрыштарын жылдам әрі дәлме-дәл реттеу үшін аралау үстелінде ойықтар (14) бар:

солда | оңда
--- | ---
0°
45°; 31,6°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 31,6°; 45°; 60°

- Бекіту басы (11) тартылған болса оны босатыңыз.
- Тұтқышты (12) тартып аралау үстелін (37) керекті ойыққа дейін солға немесе оңға бұраңыз.
- Тұтқышты жіберіңіз. Тұтқыш сезімді ретте ойыққа кіруі керек.
- Бекіту басын (11) қайта тартыңыз.

## Горизонтальды стандартты еңіс бұрышын реттеу (I суретін қараңыз)

Көлденең қисайту бұрышын 52° (сол жақтық) мен 60° (оң жақтық) аралығында реттеу мүмкін.

- Бекіту басы (11) тартылған болса оны босатыңыз.
- (12) тұтқышын тартып бір уақытта бұғаттау қапсырмасын (10) оған арналған ойыққа тірелгенше басыңыз. Осылай аралау үстелі бос жылжытылады.
- Аралау үстелін (37) бекіту басында солға немесе оңға бұрыш көрсеткіші (57) керекті еңіс бұрышын көрсеткенше бұраңыз.
- Бекіту басын (11) қайта тартыңыз.
- Тұтқышты (12) қайта босату үшін (горизонтальды стандартты еңіс бұрышын реттеу үшін), тұтқышты жоғарыға тартыңыз.
  Бұғаттау қысқышы (10) бастапқы күйіне оралып тұтқыш (12) ойықтарына (14) қайта түсуі мүмкін.