# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Käepide
(2) | Sisse-/väljalüliti sisselülitustõkis
(3) | Kaitsekate
(4) | Pendelkaitsekate
(5) | Reguleeritav tugisiin
(6) | Tugisiin
(7) | Saelauapikendus
(8) | Paigaldamis-puuravad
(9) | Vaheplaat
(10) | Fikseerimisklamber
(11) | Suvalise (horisontaalse) kaldenurga lukustuspide
(12) | (Horisontaalse) kaldenurga eelseadmishoob
(13) | Suvalise (vertikaalse) kaldenurga kinnituspide
(14) | (Horisontaalsete standardsete kaldenurkade) märgistussälgud
(15) | Haardesüvendid
(16) | Sisekuuskantvõti (6 mm / 4 mm)
(17) | Sisekuuskantvõti (2 mm)
(18) | Pitskruvi
(19) | Liugrull
(20) | Parempoolse (vertikaalse) kaldenurgapiirkonna (0° kuni 47°) nurga väärtuse näidik
(21) | Laastude suunaja
(22) | Laastude väljapaiskeava
(23) | Tolmu väljaimemisadapter
(24) | Liugmehhanismi kinnitushoob
(25) | Laseri hoiatussilt
(26) | Laseri kaitsekübar
(27) | Liughaar
(28) | Sügavuspiiriku justeerimiskruvi
(29) | Sügavuspiirik
(30) | Transpordikaitse
(31) | (Vertikaalse) kaldenurga skaala
(32) | Vasakpoolse (vertikaalse) kaldenurgapiirkonna (47° kuni 0°) nurga väärtuse näidik
(33) | (Vertikaalse) kaldenurga 22,5° seadenupp
(34) | Pikkusepiiriku lukustuskruvi
(35) | Pikkusepiirik
(36) | (Horisontaalse) kaldenurga skaala
(37) | Saelaud
(38) | Pöördkäepide (vertikaalse) kaldenurgapiirkonna seadmiseks
(39) | Saeleht
(40) | Laserkiirguse väljumisava
(41) | Pendel-kaitsekatte hoovastiku lukustuskruvi
(42) | Pendel-kaitsekatte hoovastik
(43) | Eesmine kinnituskruvi (katteplaat/pendel-kaitsekate)
(44) | Tagumine kinnituskruvi (katteplaat/pendel-kaitsekate)
(45) | Katteplaat
(46) | Spindlilukustus
(47) | Sisekuuskantpeakruvi saelehe kinnitamiseks
(48) | Kinnitusäärik
(49) | Sisemine kinnitusäärik
(50) | Saepingi pikenduse kinnitushoob
(51) | Reguleeritava tugisiini fikseerimiskruvi
(52) | Amortisaator
(53) | Amortisaatori seadekruvid
(54) | Puuravad pitskruvi jaoks
(55) | Tiibkruvi
(56) | Keermestatud varras
(57) | (Horisontaalse) kaldenurga nurganäidik
(58) | Sisse-/väljalüliti
(59) | Laseri (lõikejoone märgistuse) sisse-/väljalüliti
(60) | Vaheplaadi kruvid
(61) | Pikkusepiiriku klemmkruvi
(62) | Laseri kaitsekübara kruvi
(63) | Laseri asendi seadekruvi (samapinnalisus)
(64) | Laseri monteerimisplaadi kinnituskruvi
(65) | Laseri korpuse kinnituskruvi
(66) / (67) / (68) | (Vertikaalse kaldenurga) põhiseade 0°seadekruvid
(69) | (Vasakpoolse vertikaalse kaldenurga) põhiseade 45° seadekruvi
(70) | (Parempoolse vertikaalse kaldenurga) põhiseade 45° seadekruvi
(71) | (Horisontaalse) kaldenurga skaala seadekruvid
(72) | (Horisontaalse) nurganäidiku kruvi
(73) | Suvalise (vertikaalse) kaldenurga kinnituspideme kinnitusjõu seadekruvi
(74) | Takjalint