# Simboli

Sledeći simboli mogu biti od značaja za upotrebu Vašeg električnog alata. Molimo da zapamtite simbole i njihovo značenje. Prava interpretacija simbola pomoći će Vam da bolje i sigurnije koristite električni alat.

Simboli i njihovo značenje
| Klasa 1 Potrošački laserski proizvod
| Rukama ne posežite u područje testere, dok električni alat radi. Pri kontaktu sa listom testere postoji opasnost od povreda.
| Nosite zaštitnu masku za prašinu.
| Nosite zaštitne naočare.
| Nosite zaštitu za sluh. Uticaj buke može da dovede do gubitka sluha.
| Područje opasnosti! Držite ruke, prste ili šake što je moguće dalje od ovog područja.
| Prstima ne posežite između pokretnih delova klizne poluge. Možete da prignječite prste i da ih u značajnoj meri povredite.
| Obratite pažnju na dimenzije lista testere (prečnik lista testere D, prečnik otvora d). Prečnik otvora d mora bez zazora odgovarati vretenu alata. Ukoliko je neophodno korišćenje reduktora, obratite pažnju da dimenzije reduktora odgovaraju debljini osnovnog lista i prečniku otvora lista testere, kao i prečniku vretena alata. Koristite po mogućstvu reduktore koji su isporučeni zajedno sa listovima testere. Prečnik lista testere D mora da odgovara podatku na simbolu. Pogledajte „Dimenzije za kompatibilne listove testere“ u poglavlju „Tehnički podaci“.
| Radi transporta držite električni alat samo za ova označena mesta (žleb za hvatanje) ili za transportne drške.
| Nikada ne nosite električni alat za ručku klizne poluge.
| Uključivanje lasera
| Zatezna drška otvorena: Mogu se podešavati vertikalni uglovi iskošenja. Zatezna drška zatvorena: Održava se podešeni vertikalni ugao iskošenja klizne poluge.
| Pokazuje pojedine korake za podešavanje vertikalnog ugla iskošenja. 1.Otpustiti zateznu dršku 2. Kliznu polugu iskrenuti blago ulevo 3. Na okretnom dugmetu podesiti željeni vertikalni ugao iskošenja
| Podešavanje vertikalnog područja ugla iskošenja na okretnom dugmetu:
| Nagib lista testere ulevo (45° do 0°)
| Nagib lista testere udesno (0° do 45°)
| Ukupan opseg zaokretanja klizne poluge (–47° do +47°)