# Aretace kluzného ramena

Kluzný mechanismus kluzného ramena (27) lze zaaretovat pomocí upínací páčky (24). Přitom jsou možné dvě polohy kluzného ramena:

- Kluzné rameno posunuté zcela dozadu (pro kapovací řezy)
- Kluzné rameno posunuté zcela dopředu (pro kompaktní přepravní polohu)

## Odjištění kluzného ramena (viz obrázek B1)

Po odjištění kluzného ramena (27) je kompletní kluzný mechanismus připravený k použití.

- Stlačte zajišťovací páčku (24) až na doraz směrem dolů.
- Svěrný klín svěrné páčky uvolní oba spodní díly kloubu kluzného ramena.

## Zajištění kluzného ramena (viz obrázek B2)

Kluzné rameno posunuté zcela dozadu:

- Posuňte kluzné rameno (27) až na doraz dozadu.
- Oba vrchní díly kloubu kluzného ramena nyní stojí vzpřímeně a jsou uzavřené.
- Zatáhněte zajišťovací páčku (24) nahoru tak, aby byl svěrný klín umístěný mezi oběma dolními díly ramena.
- Kluzné rameno (27) posunuté úplně dozadu je tím zaaretované.

Kluzné rameno posunuté úplně dopředu:

- Zatáhněte kluzné rameno (27) až nadoraz dopředu.
- Kluzný mechanismus je nyní kompletně vysunutý.
- Zatáhněte zajišťovací páčku (24) nahoru tak, aby byl svěrný klín umístěný mezi oběma dolními díly ramena.
- Kluzné rameno (27) posunuté úplně dopředu je tím zaaretované.