# Atskirų dalių montavimas

- Tiekiamas dalis atsargiai išimkite iš pakuotės.
- Nuo elektrinio prietaiso ir kartu tiekiamos papildomos įrangos nuimkite visas pakavimo medžiagas.

## Fiksuojamosios rankenėlės montavimas (žr. a pav.)

- Įsukite fiksuojamąją rankenėlę (11) į atitinkamą kiaurymę virš svirtelės (12).

- Prieš pradėdami pjauti visada gerai užveržkite fiksuojamąją rankenėlę (11). Priešingu atveju pjūklo diskas gali užstrigti ruošinyje.