# Символы

Следующие символы могут иметь значение для использования Вашего электроинструмента. Запомните, пожалуйста, эти символы и их значение. Правильное толкование символов поможет Вам лучше и надежнее работать с этим электроинструментом.

Символы и их значение
| Класс 1 Потребительское лазерное изделие
| Не подставляйте руки в зону пиления при работающем электроинструменте. При контакте с пильным диском возникает опасность травмирования.
| Применяйте противопылевой респиратор.
| Используйте защитные очки.
| Носите средства защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха.
| Опасный участок! По возможности, держите кисти, пальцы и руки подальше от этого участка.
| Не вставляйте пальцы в подвижные детали кронштейна. Пальцы могут зажаты и значительно травмированы.
| Соблюдайте размеры пильного диска (диаметр пильного диска D, диаметр отверстия d). Диаметр отверстия d должен подходить к шпинделю инструмента без зазора. При необходимости использования переходника следите за тем, чтобы размеры переходника соответствовали толщине тела диска и диаметру отверстия пильного диска, а также диаметру шпинделя инструмента. По возможности, используйте переходники, поставляемые вместе с пильным диском. Диаметр пильного диска D должен соответствовать данным на символе. См. также «Размеры подходящих пильных дисков» в разделе «Технические данные».
| При транспортировке электроинструмента держитесь только за эти обозначенные места (углубления для захвата) или за ручку для переноски.
| Никогда не переносите электроинструмент за рукоятку на кронштейне.
| Включение лазера
| Зажимная ручка отпущена: можно настраивать вертикальные углы распила. Зажимная ручка зажата: настроенное на кронштейне значение вертикального угла распила сохраняется.
| Показывает последовательность действий при настройке вертикального угла распила. 1. Отпустите зажимную ручку 2. Слегка наклоните кронштейн влево 3. Поворотной ручкой установите необходимый диапазон вертикальных углов распила
| Настройка диапазонов вертикальных углов распила на поворотной ручке:
| наклон пильного диска влево (45° ... 0°)
| наклон пильного диска вправо (0° ... 45°)
| весь диапазон наклона кронштейна (–47° ... +47°)