# Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.

(1) | Ročaj
(2) | Zaklep stikala za vklop/izklop
(3) | Zaščitni pokrov
(4) | Zaščitni pokrov nihala
(5) | Nastavljiva prislonska letev
(6) | Prislonska letev
(7) | Podaljšek rezalne mize
(8) | Luknje za namestitev
(9) | Vložna plošča
(10) | Blokirna sponka
(11) | Pritrdilni zatič za nastavitev zajeralnega kota (vodoravno)
(12) | Ročica za nastavitev zajeralnega kota (vodoravno)
(13) | Vpenjalni ročaj za poljubne zajeralne kote (navpično)
(14) | Zareze za standardne zajeralne kote (vodoravno)
(15) | Oprijemalne reže
(16) | Šestrobi ključ (6 mm/4 mm)
(17) | Šestrobi ključ (2 mm)
(18) | Primež
(19) | Drsni valj
(20) | Kazalnik kota za desno območje zajeralnega kota (0° do 47°) (navpično)
(21) | Odvajalnik odrezkov
(22) | Izmet odrezkov
(23) | Adapter za odsesavanje
(24) | Blokirna ročica drsnega mehanizma
(25) | Opozorilna ploščica laserja
(26) | Pokrov laserja
(27) | Drsna roka
(28) | Nastavitveni vijak omejevalnika globine
(29) | Omejevalnik globine
(30) | Transportno varovalo
(31) | Merilna lestvica za nastavitev zajeralnega kota (navpično)
(32) | Kazalnik kota za levo območje zajeralnega kota (47° do 0°) (navpično)
(33) | Gumb za nastavitev za zajeralni kot 22,5° (navpično)
(34) | Blokirni vijak dolžinskega prislona
(35) | Dolžinski prislon
(36) | Merilo za nastavitev zajeralnega kota (vodoravno)
(37) | Rezalna miza
(38) | Vrtljivi gumb za nastavitev območja zajeralnega kota (navpično)
(39) | Žagin list
(40) | Izstopna odprtina laserskega žarka
(41) | Blokirni vijak drogovja zaščitnega pokrova nihala
(42) | Palica zaščitnega pokrova nihala
(43) | Sprednji pritrdilni vijak (prekrivna plošča/zaščitni pokrov nihala)
(44) | Zadnji pritrdilni vijak (prekrivna plošča/zaščitni pokrov nihala)
(45) | Pokrov
(46) | Blokada vretena
(47) | Šestrobi vijak za pritrditev žaginega lista
(48) | Vpenjalna prirobnica
(49) | Notranja vpenjalna prirobnica
(50) | Blokirna ročica podaljška rezalne mize
(51) | Blokirni vijak premične prislonske letve
(52) | Blažilnik
(53) | Nastavitveni vijaki za blaženje
(54) | Luknje za primež
(55) | Krilni vijak
(56) | Navojna ročica
(57) | Kazalnik zajeralnega kota (vodoravno)
(58) | Stikalo za vklop/izklop
(59) | Stikalo za vklop/izklop laserja (označitev linije reza)
(60) | Vijaki za vložno ploščo
(61) | Pritrdilni vijak dolžinskega prislona
(62) | Vijak za zaščitni pokrov laserja
(63) | Nastavitveni vijak za pozicioniranje laserja (poravnanost)
(64) | Pritrdilni vijak za montažno ploščo laserja
(65) | Pritrdilni vijak za ohišje laserja
(66) / (67) / (68) | Nastavitveni vijaki za privzeto nastavitev 0° (navpični zajeralni kot)
(69) | Nastavitveni vijak za privzeto nastavitev 45° (levi navpični zajeralni kot)
(70) | Nastavitveni vijak za privzeto nastavitev 45° (desni navpični zajeralni kot)
(71) | Nastavitveni vijaki skale za zajeralni kot (vodoravno)
(72) | Vijak za kazalnik kota (vodoravno)
(73) | Nastavitveni vijak za držalno moč vpenjalnega ročaja za želene zajeralne kote (navpično)
(74) | Sprijemalni trak