# Blocage du bras coulissant

Il est possible de bloquer le mécanisme de coulissage du bras coulissant (27) à l’aide du levier de blocage (24). Deux positions du bras coulissant sont possibles :

- Bras coulissant complètement poussé vers l’arrière (pour coupes transversales)
- Bras coulissant tiré à fond vers l’avant (pour une position de transport compacte)

## Déverrouillage du bras coulissant (voir figure B1)

Après avoir déverrouillé le bras coulissant (27), tout le mécanisme de coulissage est prêt à fonctionner.

- Poussez le levier de blocage (24) à fond vers le bas.
- Le taquet de verrouillage du levier de blocage permet de libérer les deux articulations inférieures du bras coulissant.

## Blocage du bras coulissant (voir figure B2)

Bras coulissant complètement poussé vers l’arrière :

- Poussez le bras coulissant (27) à fond vers l’arrière.
- Les deux articulations supérieures du bras coulissant sont maintenant en position verticale et sont fermées.
- Tirez le levier de blocage (24) vers le haut jusqu’à ce que le taquet de verrouillage se trouve entre les deux articulations inférieures du bras coulissant.
- Le bras coulissant (27) qui est alors complètement poussé vers l’arrière est ainsi bloqué.

Bras coulissant complètement tiré vers l’avant :

- Tirez le bras coulissant (27) à fond vers l’avant.
- Le mécanisme de coulissage ressort entièrement.
- Tirez le levier de blocage (24) vers le haut jusqu’à ce que le taquet de verrouillage se trouve entre les deux articulations inférieures du bras coulissant.
- Le bras coulissant (27), qui est complètement tiré vers l’avant, est ainsi bloqué.