# قفل کردن بازوی محرک

مکانیسم لغزنده بازوی محرک (27) را می توان به کمک اهرم نگهدارنده (24) قفل کرد. در این حالت دو وضعیت برای بازوی محرک امکان پذیر است:

- بازوی محرک کاملا به عقب رانده شده است (برای برشهای مورب)
- بازوی محرک کاملا به جلو کشیده شده است (برای حالت حمل و نقل کامل)

## خارج کردن بازوی محرک از وضعیت ایمنی (رجوع کنید به تصویر B1)

پس از خارج کردن بازوی محرک (27) مکانیسم لغزنده بازوی محرک آماده کار است.

- اهرم نگهدارنده (24) را تا انتها به پایین بکشید.
- گوه نگهدارنده ی اهرم نگهدارنده، هر دو قسمت انعطاف پذیر پایینی بازوی محرک را آزاد می کند.

## ایمن کردن بازوی محرک (رجوع کنید به تصویرB2)

بازوی محرک کاملا به عقب رانده شده است:

- بازوی محرک (27) را تا انتها به عقب بکشید.
- هر دو قسمت انعطاف پذیر بالایی بازوی محرک هم اکنون ثابت و بسته هستند.
- اهرم نگهدارنده (24) را به بالا بکشید تا گوه نگهدارنده بین هر دو قسمت انعطاف پذیر پایینی بازوی محرک جای گیرد.
- بازوی محرک به عقب رانده شده (27) اینگونه قفل می شود.

بازوی محرک کاملا به جلو کشیده شده است:

- بازوی محرک (27) را تا انتها به جلو بکشید.
- مکانیسم محرک هم اکنون کاملا فعال است.
- اهرم نگهدارنده (24) را به بالا بکشید تا گوه نگهدارنده بین هر دو قسمت انعطاف پذیر پایینی بازوی محرک جای گیرد.
- بازوی محرک به جلو رانده شده (27) اینگونه قفل می شود.