# Igangsetting

- Vær oppmerksom på nettspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyets typeskilt.

##

- For å slå på elektroverktøyet skyver du først innkoblingssperren (2) til midten og trykker deretter på av/på-bryteren (58) og holder den inne.

Merknad:Av sikkerhetsgrunner kan ikke av/på-bryteren (58) låses, men må holdes kontinuerlig inne under drift.

##

- For å slå av slipper du av/på-bryteren (58).

##

Den elektroniske startstrømbegrensningen begrenser effekten ved innkobling av elektroverktøyet og muliggjør drift med en 16 A‑sikring.

Merknad: Hvis elektroverktøyet går med maksimalt turtall med én gang etter at det har blitt slått på, betyr det at startstrømbegrensningen og gjenstartbeskyttelsen ikke fungerer. Elektroverktøyet må sendes til kundeservice omgående.