# Arbetsanvisningar

##

- Dra kraftigt fast låsknappen (11) och spärrspaken (13) innan sågningen påbörjas. I annat fall finns risk för att sågklingan snedställs i arbetsstycket.

- Innan sågning påbörjas bör kontroll ske av att sågklingan inte berör anslagsskenan, skruvtvingarna eller andra maskindelar. Ta bort eventuella hjälpanslag eller anpassa dem.

Skydda sågklingan mot slag och stötar. Tryck inte i sidled mot sågklingan.

Såga endast i material som är tillåtna enligt avsedd användning.

Bearbeta inte snedvridna arbetsstycken. Arbetsstycket måste alltid ha en rak kant som läggs an mot anslagsskenan.

Fria ändan på långa och tunga arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödjas.

Kontrollera att pendelskyddskåpan fungerar korrekt och är lättrörlig. Vid styrning av verktygsarmen nedåt ska pendelskyddskåpan öppnas. Vid styrning av verktygsarmen uppåt ska pendelskyddskåpan stänga sig över sågklingan igen och låsa fast sig i verktygsarmens översta position.

##

Två laserstrålar indikerar sågklingans snittbredd. Arbetsstycket kan nu exakt positioneras för sågning utan att pendlande klingskyddet behöver öppnas.

- Koppla på laserstrålen med strömställaren (59).
- Rikta på arbetsstycket in markeringen mellan båda laserstrålarna.

Anmärkning: Kontrollera innan sågningen om snittbredden visas korrekt Laserns justering. Laserstrålarna kan förändra läget t. ex. till följd av vibrationer vid intensiv användning.

##

- Stå alltid på sidan om sågklingan och inte i linje med elverktygets sågklinga. Detta skyddar kroppen mot eventuellt backslag.

- Håll händerna, fingrarna och armarna på betryggande avstånd från roterande sågklinga.
- Lägg inte armarna i kors framför glidarmen (27).

##

De röda iläggningsplattorna (9) kan under en längre tids användning slitas.

Byt ut defekta iläggningsplattor.

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Skruva ut skruvarna (60) med insexnyckeln (4 mm) (16) och ta ut de gamla insatsplattorna.
- Lägg in den nya högra insatsplattan.
- Fäst insatsplattan med skruvarna (60) så långt åt höger så att sågklingan inte kan beröra insatsplattan över dragrörelsens hela längd.
- Upprepa arbetsstegen på motsvarande sätt för den nya vänstra insatsplattan.

##

Horisontell geringsvinkel | Vertikal geringsvinkel | Höjd x bredd [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 104 x 341
45° | 0° | 104 x 240
0° | 45° (vänster) | 51 x 341
0° | 45° (höger) | 38 x 341
45° | 45° (vänster) | 51 x 240
45° | 45° (höger) | 38 x 240
0° | 0° | L-profil (max. tjocklek 36 mm) 170 x 140

Minimala arbetsstycken (= alla arbetsstycken, som kan spännas fast med den medföljande skruvtvingen (18) till vänster eller höger om sågklingan): 160 x 335 mm (längd x bredd)

Maximalt sågdjup (0°/0°): 104 mm