# Kontrollera och justera grundinställningar

För att kunna garantera exakta snitt måste efter intensiv användning elverktygets grundinställningar kontrolleras och eventuellt justeras.
För detta behövs erfarenhet och lämpliga specialverktyg.

En auktoriserad Bosch-servicestation kan snabbt och tillförlitligt utföra dessa arbeten.

##

Anmärkning: För testning av laserns funktion måste elverktyget vara anslutet till strömförsörjningen.

- Aktivera aldrig på-/av-strömbrytaren när lasern justeras (t. ex. vid förflyttning av verktygsarmen). En oavsiktlig start av elverktyget kan leda till personskada.

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Vrid sågbordet (37) fram till urtaget (14) för 0°. Spaken (12) ska kännbart snäppa fast i spåret.

### Kontrollera (se bild T1)

- Rita på ett arbetsstycke upp en rät snittlinje.
- För glidarmen (27) långsamt nedåt med handtaget (1).
- Rikta in arbetsstycket så att sågklingans tänder fluktar med snittlinjen.
- Håll arbetsstycket i detta läge och för glidarmen långsamt uppåt.
- Spänn fast arbetsstycket.
- Koppla på laserstrålen med strömställaren (59).

Laserstrålarna måste över hela linjen till vänster och höger ligga på samma avstånd till den utmärkta snittlinjen på arbetsstycket, även om glidarmen förs nedåt.

### Avlägsna laserskyddslocket (se bild T2)

- Lossa de två skruvarna (62) på laserskyddslocket (26) med insexnyckeln (4 mm) (16).
  Anvisning: För att kunna nå laserskyddslockets främre skruv måste glidarmen en aning svängas nedåt förrän sexkantnyckeln kan stickas in genom ett spår i pendlande klingskyddet.

### Inställning kant i kant (se bild T3)

- Ta bort laserskyddslocket (26).

1. Ställa in höger laserstråle:

- Skruva den bakre inställningsskruven (63) med insexnyckeln (17), tills höger laserstråle har samma avstånd som den uppritade snittlinjen på arbetsstycket.
  Den vänstra laserstrålen följer med.

En motursvridning förflyttar laserstrålen från vänster åt höger, en medursvridning förflyttar laserstrålen från höger åt vänster.

2. Ställa in vänster laserstråle:

- Skruva den främre inställningsskruven (63) med insexnyckeln (17), tills vänster laserstråle har samma avstånd som den uppritade snittlinjen på arbetsstycket.

En motursvridning förflyttar laserstrålen från vänster åt höger, en medursvridning förflyttar laserstrålen från höger åt vänster.

- Sätt åter fast laserskyddslocket (26).

### Inställning av parallellitet (se bild T4)

- Ta bort laserskyddslocket (26).
- Lossa fästskruven (64) (ca. 1–2 varv) med medföljande insexnyckeln (17). Skruva inte helt ut skruven.
- Förskjut laserns montageplatta åt höger eller vänster tills laserstrålarna över hela linjen är parallella med utmärkt snittlinje på arbetsstycket.
- Håll laserns montageplatta i detta läge och dra åter fast fästskruven (64).
- Kontrollera efter inställningen på nytt att laserstrålen ligger längs snittlinjen. Vid behov upprepa lasertrålens inriktning med ställskruvarna (63).
- Sätt åter fast laserskyddslocket (26).

### Inställning av avvikelse i sidled vid glidarmens rörelse (se bild T5)

- Ta bort laserskyddslocket (26).
- Lossa fästskruven (65) (ca. 1–2 varv) med medföljande insexnyckeln (17).
  Skruva inte helt ut skruvarna.
- Förskjut laserhuset åt höger eller vänster tills laserstrålarna inte längre avviker i sidled när glidarmen körs nedåt.
- Kontrollera efter inställningen på nytt att laserstrålen ligger längs snittlinjen. Vid behov upprepa lasertrålens inriktning med ställskruvarna (63).
- Håll laserhuset i detta läge och dra åter fast fästskruvarna (65).
- Sätt åter fast laserskyddslocket (26).

##

- Ställ elverktyget i transportläge.
- Vrid sågbordet (37) fram till urtaget (14) för 0°. Spaken (12) ska kännbart snäppa fast i spåret.

### Kontrollera (se bild U1)

- Ställ in en vinkeltolk på 90° och lägg upp den på sågbordet (37).

Benet på vinkelmallen skall ligga an mot sågklingan (39) utmed hela längden.

### Ställa in (se bild U2)

- Lossa spännspaken (13).
- Lossa båda ställskruvarna (66) (minst 1 varv) med en hylsnyckel (10 mm).
- Lossa ställskruven (68) (ca. 3 varv) med insexnyckeln (4 mm) (16).
- Vrid in eller ut ställskruven (67) med insexnyckeln (4 mm) (16) tills vinkeltolkens ben över hela längden ligger kant i kant med sågklingan.
- Dra åt spännspaken (13) igen. Dra därefter först fast ställskruven (68) och sedan ställskruvarna (66).

Om vinkelindikatorn (32) och (20) efter inställning inte ligger i linje med 0°-märkena på skalan (31) lossa vinkelindikatorns fästskruvar med en krysspårsmejsel och rikta upp vinkelindikatorn längs 0°-märkena.

##

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Vrid sågbordet (37) fram till urtaget (14) för 0°. Spaken (12) ska kännbart snäppa fast i spåret.
- Dra den vänstra inställningsbara anslagsskenan (5) helt och hållet utåt.
- Lossa spännspak (13) och sväng glidarmen med handtaget (1) mot stopp åt vänster (45°).

### Kontrollera (se bild V1)

- Ställ in en vinkeltolk på 45° och lägg upp den på sågbordet (37).

Benet på vinkelmallen skall ligga an mot sågklingan (39) utmed hela längden.

### Ställa in (se bild V2)

- Vrid in eller ut ställskruven (69) med en fast nyckel (8 mm) tills vinkeltolkens ben över hela längden ligger kant i kant med sågklingan.
- Dra åt spännspaken (13) igen.

Om vinkelvisarna (32) och (20) efter utförd inställning inte ligger i linje med 45-märket på skalan (31), kontrollera först 0-inställning för geringsvinkeln och vinkelvisaren. Upprepa sedan inställningen av 45°-geringsvinkeln.

##

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Vrid sågbordet (37) fram till urtaget (14) för 0°. Spaken (12) ska kännbart snäppa fast i spåret.
- Dra den högra inställningsbara anslagsskenan (5) helt och hållet utåt.
- Lossa spännspaken (13).

Sväng glidarmen med handtaget (1) ur 0°-läget en aning åt vänster och vrid vridknoppen (38) tills höger vertikalt geringsvinkelintervall visas. |

- Sväng glidarmen med handtaget (1) åt höger mot anslag (45°).

### Kontrollera (se bild W1)

- Ställ in en vinkeltolk på 135 och lägg upp den på sågbordet (37).

Benet på vinkelmallen skall ligga an mot sågklingan (39) utmed hela längden.

### Ställa in (se bild W2)

- Vrid in eller ut ställskruven (70) med en fast nyckel (8 mm) tills vinkeltolkens ben över hela längden ligger kant i kant med sågklingan.
- Dra åt spännspaken (13) igen.

Om vinkelvisarna (32) och (20) efter utförd inställning inte ligger i linje med 45-märket på skalan (31), kontrollera först 0-inställning för geringsvinkeln och vinkelvisaren. Upprepa sedan inställningen av 45°-geringsvinkeln.

##

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Vrid sågbordet (37) fram till urtaget (14) för 0°. Spaken (12) ska kännbart snäppa fast i spåret.

### Kontrollera (se bild X1)

- Ställ in en vinkelmall på 90° och lägg den mellan anslagsskenan (6) och sågbladet (39) på sågbordet (37).

Benet på vinkelmallen skall ligga an mot sågklingan (39) utmed hela längden.

### Ställa in (se bild X2)

- Lossa alla fyra ställskruvarna (71) med insexnyckeln (4 mm) (16) och vrid sågbordet (37) tillsammans med skalan (36) till vinkeltolkens ben över hela längden ligger i linje med sågklingan.
- Dra åter fast skruvarna.

Om vinkelvisaren (57) efter utförd inställning inte ligger i linje med 0°-märket på skalan (36), ta loss skruven (72) med en krysspårsmejsel och rikta in vinkelindikatorn längs 0°-märket.

##

Klämkraften i spännspaken (13) kan justeras.

### Kontrollera

- Spännspaken klämkraft måste hålla glidarmen stadigt i varje önskad vertikal geringsvinkel.

### Inställning

- Lossa spännspaken (13).
- Vrid ställskruven (73) med en hylsnyckel (17 mm) moturs för att minska klämkraften eller medurs för att öka klämkraften.
- Ställ in en vertikal geringsvinkel, dra åter fast spärrspaken (13) och kontrollera att önskad klämkraft uppnåtts.