# Przygotowanie pracy

##

Długie elementy muszą być podparte na całej swej długości.

Za pomocą specjalnych przedłużek (7) można wydłużyć powierzchnię stołu pilarskiego w prawą lub w lewą stronę.

- Odchylić dźwignię zaciskową (50) do środka.
- Wysunąć przedłużkę stołu pilarskiego (7) na zewnątrz (maks. 250 mm), do osiągnięcia żądanej długości.
- Aby zablokować przedłużkę stołu, należy nacisnąć dźwignię zaciskową (50) na zewnątrz.

##

Przy wykonywaniu poziomych i/lub pionowych cięć pod kątem należy, w zależności od kierunku cięcia, przesunąć lewą lub prawą przestawną szynę (5) na zewnątrz lub całkowicie ją zdjąć.

Pionowy kąt cięcia | Poziomy kąt cięcia |
--- | --- | ---
0°–47° (po lewej stronie) | ≤ 44° (po prawej/lewej stronie) | Odkręcić śrubę blokującą (51). Wysunąć lewą przestawną szynę oporową (5) całkiem na zewnątrz.
0°–47° (po lewej stronie) | ≥ 45° (po prawej/lewej stronie) | Odkręcić śrubę blokującą (51). Wysunąć lewą przestawną szynę oporową (5) całkiem na zewnątrz. Odchylić przestawną szynę oporową całkowicie do góry. Zdjąć śrubę blokującą (51).
0°–47° (po prawej stronie) | ≤ 44° (po prawej/lewej stronie) | Odkręcić śrubę blokującą (51). Wysunąć prawą przestawną szynę oporową (5) całkiem na zewnątrz. Odchylić przestawną szynę oporową całkowicie do góry.
0°–47° (po prawej stronie) | ≥ 45° (po prawej/lewej stronie)

##

Mechanizm przesuwny głowicy (27) jest ustawiony fabrycznie i w momencie dostawy nie jest amortyzowany.

Amortyzację mechanizmu przesuwnego można ustawić indywidualnie za pomocą amortyzatora (52):

tryb twardy – kontrolowane ruchy robocze;

tryb miękki – szybkie cięcia.

- Poluzować obie śruby nastawcze (53) za pomocą klucza sześciokątnego (4 mm) (16) aby zapewnić większą amortyzację
- lub
- mocniej dokręcić obie śruby nastawcze (53), aby zapewnić mniejszą amortyzację.

##

Aby zagwarantować optymalne bezpieczeństwo pracy, należy zawsze unieruchomić obrabiany element.
Nie obrabiać przedmiotów, które są za małe, aby można było je unieruchomić.

- Obrabiany element należy mocno docisnąć do szyn oporowych (6) i (5).
- Włożyć znajdujący się w wyposażeniu standardowym ścisk stolarski (18) w jeden z przewidzianych dla niego otworów (54).
- Odkręcić nakrętkę motylkową i dopasować ścisk stolarski do obrabianego elementu. Następnie dokręcić nakrętkę motylkową.
- Dokręcić drążek gwintowany (56), unieruchamiając w ten sposób obrabiany element.

### Zwalnianie obrabianego elementu

- Aby zwolnić ścisk stolarski, należy odkręcić pręt gwintowany (56), obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.